"um_value";"um_name"
10;"10 - grup"
11;"11 - tinuta"
13;"13 - rația"
14;"14 - doză"
15;"15 - stick, militar"
20;"20 - container de douăzeci de pași"
21;"21 - container de patruzeci de pași"
22;"22 - decilitru pe gram"
23;"23 - gram pe centimetru cub"
24;"24 - litra teoretică"
25;"25 - gram pe centimetru pătrat"
27;"27 - tona teoretică"
28;"28 - kilogram pe metru pătrat"
33;"33 - kilopascal pătrat metru pe gram"
34;"34 - kilopascal pe milimetru"
35;"35 - mililitru pe centimetru pătrat al doilea"
37;"37 - uncie pe metru pătrat"
38;"38 - uncie pe metru pătrat la 0,01 inci"
40;"40 - mililitru pe secundă"
41;"41 - mililitru pe minut"
56;"56 - Sitas"
57;"57 - plasă"
58;"58 - kilogram net"
59;"59 - parte la milion"
60;"60 - greutatea procentuală"
61;"61 - partea pe miliard (SUA)"
74;"74 - milipascal"
77;"77 - Milli-inch"
80;"80 - kilogram pe centimetru pătrat absolut"
81;"81 - Henry"
85;"85 - livră pas (lucru mecanic)"
87;"87 - livră pe pas cub (densitate)"
89;"89 - vâscozitate dinamică (pascal/sec)"
91;"91 - Stokes"
"1I";"1I - rată fixă"
"2A";"2A - radian pe secundă"
"2B";"2B - radian pe secundă la pătrat"
"2C";"2C - Roentgen"
"2G";"2G - volt AC"
"2H";"2H - volt DC"
"2I";"2I - Unitate termică britanică (tabel internațional) pe oră"
"2J";"2J - centimetru cub pe secundă"
"2K";"2K - picior cubic pe oră"
"2L";"2L - picior cubic pe minut"
"2M";"2M - centimetru pe secundă"
"2N";"2N - decibel"
"2P";"2P - Kilobyte"
"2Q";"2Q - kilobecquerel"
"2R";"2R - kiloCurie"
"2U";"2U - megagram"
"2X";"2X - metru pe minut"
"2Y";"2Y - miliroentgen"
"2Z";"2Z - milivolt"
"3B";"3B - megajoule"
"3C";"3C - lună om"
"4C";"4C - centistokes"
"4G";"4G - microlitru"
"4H";"4H - micrometri (micron)"
"4K";"4K - Milliampere"
"4L";"4L - megabyte"
"4M";"4M - miligrame pe oră"
"4N";"4N - megabecquerel"
"4O";"4O - microfarad"
"4P";"4P - Newton pe metru"
"4Q";"4Q - uncie pe inch"
"4R";"4R - uncie pe pas"
"4T";"4T - picofarad"
"4U";"4U - livră pe oră"
"4W";"4W - tona (SUA) pe oră"
"4X";"4X - kilolitru pe oră"
"5A";"5A - baril (SUA) pe minut"
"5B";"5B - lot"
"5E";"5E - MMSCF/zi"
"5J";"5J - cal putere hidraulic"
"A10";"A10 - amper pe metru pătrat pe joule secundă"
"A11";"A11 - Angstrom"
"A12";"A12 - unitate astronomică"
"A13";"A13 - joule atomic"
"A14";"A14 - Barn"
"A15";"A15 - Barn per electronvolt"
"A16";"A16 - Barn per electronvolt steradian"
"A17";"A17 - Barn pe steradian"
"A18";"A18 - Becquerel pe kilogram"
"A19";"A19 - Becquerel pe metru cub"
"A2";"A2 - amperi pe centimetru"
"A20";"A20 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe secundă grad de metru pătrat Rankine"
"A21";"A21 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe grad de liră Rankine"
"A22";"A22 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe grad secund Rankine"
"A23";"A23 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe oră grad de metru pătrat Rankine"
"A24";"A24 - Candela pe metru pătrat"
"A26";"A26 - Coulomb metru "
"A27";"A27 - Coulomb metru pătrat per volt"
"A28";"A28 - Coulomb pe centimetru cub"
"A29";"A29 - Coulomb pe metru cub"
"A3";"A3 - amper pe milimetru"
"A30";"A30 - Coulomb pe milimetru cub"
"A31";"A31 - Coulomb pe kilogram pe secundă"
"A32";"A32 - Coulomb pe mol"
"A33";"A33 - Coulomb pe centimetru pătrat"
"A34";"A34 - Coulomb pe metru pătrat"
"A35";"A35 - Coulomb pe milimetru pătrat"
"A36";"A36 - centimetru cub pe mol"
"A37";"A37 - decimetru cub pe mol"
"A38";"A38 - metru cub pe coulomb"
"A39";"A39 - metru cub pe kilogram"
"A4";"A4 - amper pe centimetru pătrat"
"A40";"A40 - metru cub pe mol"
"A41";"A41 - amperi pe metru pătrat"
"A42";"A42 - Curie pe kilogram"
"A43";"A43 - tona TWD"
"A44";"A44 - decalitre"
"A45";"A45 - decametru"
"A47";"A47 - decitex"
"A48";"A48 - grad Rankine"
"A49";"A49 - Denier"
"A5";"A5 - amper metru pătrat"
"A53";"A53 - electronvolt"
"A54";"A54 - electronvolt pe metru"
"A55";"A55 - metru pătrat de electronvolt"
"A56";"A56 - electronvolt metru pătrat pe kilogram"
"A59";"A59 - Okta"
"A6";"A6 - amper pe metru pătrat kelvin pătrat"
"A68";"A68 - ExaJoule"
"A69";"A69 - Farad pe metru"
"A7";"A7 - amperi pe milimetru pătrat"
"A70";"A70 - femtojoule"
"A71";"A71 - femtometri"
"A73";"A73 - pas pe secundă la pătrat"
"A74";"A74 - livră pas forță pe secundă"
"A75";"A75 - tone de marfă"
"A76";"A76 - Gal"
"A8";"A8 - amper al doilea"
"A84";"A84 - gigacoulomb pe metru cub"
"A85";"A85 - gigaelectronvolt"
"A86";"A86 - gigahertz"
"A87";"A87 - gigaohm"
"A88";"A88 - gigaohm metru"
"A89";"A89 - gigapascal"
"A9";"A9 - rata"
"A90";"A90 - gigawatt"
"A91";"A91 - gon"
"A93";"A93 - gram pe metru cub"
"A94";"A94 - gram pe mol"
"A95";"A95 - gray"
"A96";"A96 - gray pe secundă"
"A97";"A97 - hectopascal"
"A98";"A98 - Henry pe metru"
"A99";"A99 - bit"
"AA";"AA - speră solidă"
"AB";"AB - ambalaj în vrac"
"ACR";"ACR - ar"
"ACT";"ACT - activitate"
"AD";"AD - byte"
"AE";"AE - amper pe metru"
"AH";"AH - minut suplimentar"
"AI";"AI - minut mediu per apel"
"AK";"AK - fathom"
"AL";"AL - linie de acces"
"AMH";"AMH - amper oră"
"AMP";"AMP - Amper"
"ANN";"ANN - an"
"APZ";"APZ - Uncie (metal sau farmacie)"
"AQ";"AQ - unitate de factor antihemofilic (AHF)"
"AS";"AS - sortiment"
"ASM";"ASM - grade alcool în masă "
"ASU";"ASU - grade alcool în volume"
"ATM";"ATM - atmosferă standard"
"AWG";"AWG - ecartament cale ferată"
"AY";"AY - mulțime"
"AZ";"AZ - Unitate termică britanică (tabel internațional) per kilogram"
"B1";"B1 - baril (SUA) pe zi"
"B10";"B10 - bit pe secundă"
"B11";"B11 - Joule pe kilogram de kelvin"
"B12";"B12 - Joule pe metru"
"B13";"B13 - Joule pe metru pătrat"
"B14";"B14 - Joule pe metru la a patra putere"
"B15";"B15 - Joule pe mol"
"B16";"B16 - Joule pe mol Kelvin"
"B17";"B17 - credit"
"B18";"B18 - Joule-secundă"
"B19";"B19 - cifră"
"B20";"B20 - Joule metru pătrat pe kilogram"
"B21";"B21 - Kelvin pe watt"
"B22";"B22 - kiloampere"
"B23";"B23 - kiloampere pe metru pătrat"
"B24";"B24 - kiloampere pe metru"
"B25";"B25 - kilobecquerel pe kilogram"
"B26";"B26 - kilocoulomb"
"B27";"B27 - kilocoulomb pe metru cub"
"B28";"B28 - kilocoulomb pe metru pătrat"
"B29";"B29 - kiloelectronvolt"
"B3";"B3 - livră putere"
"B30";"B30 - gibit"
"B31";"B31 - kilogram metru pe secundă"
"B32";"B32 - kilogram metru pătrat"
"B33";"B33 - kilogram metru pătrat pe secundă"
"B34";"B34 - kilogram pe decimetru cub"
"B35";"B35 - kilogram pe litru"
"B4";"B4 - baril, imperial"
"B41";"B41 - kilojoul pe kelvin"
"B42";"B42 - kilojoul pe kilogram"
"B43";"B43 - kilojoul pe kilogram de kelvin"
"B44";"B44 - kilojoul pe mol"
"B45";"B45 - kilomol"
"B46";"B46 - kilomol pe metru cub"
"B47";"B47 - kilonewton"
"B48";"B48 - kilonewton metru"
"B49";"B49 - kiloohm"
"B50";"B50 - kiloohm metru"
"B52";"B52 - kilosecunde"
"B53";"B53 - Kilosiemens"
"B54";"B54 - Kilosiemens pe metru"
"B55";"B55 - kilovolt pe metru"
"B56";"B56 - kiloweber pe metru"
"B57";"B57 - an-lumină"
"B58";"B58 - litru per mol"
"B59";"B59 - Lumen oră"
"B60";"B60 - Lumen pe metru pătrat"
"B61";"B61 - Lumen pe watt"
"B62";"B62 - Lumen secundă"
"B63";"B63 - lux oră"
"B64";"B64 - lux secundă"
"B66";"B66 - Megaampere pe metru pătrat"
"B67";"B67 - megabecquerel pe kilogram"
"B68";"B68 - Gigabit"
"B69";"B69 - megacoulomb pe metru cub"
"B7";"B7 - ciclu"
"B70";"B70 - megacoulomb pe metru pătrat"
"B71";"B71 - megaelectronvolt"
"B72";"B72 - megagramă pe metru cub"
"B73";"B73 - Meganewton"
"B74";"B74 - meganewton metru"
"B75";"B75 - megaohm"
"B76";"B76 - megaohm metru"
"B77";"B77 - Megasiemens pe metru"
"B78";"B78 - megavolt"
"B79";"B79 - megavolt pe metru"
"B8";"B8 - Joule pe metru cub"
"B80";"B80 - Gigabit pe secundă"
"B81";"B81 - metru pătrat reciproc - reciproca secundară"
"B82";"B82 - inch pe pas liniar"
"B83";"B83 - metru la puterea a patra"
"B84";"B84 - microampere"
"B85";"B85 - Microbar"
"B86";"B86 - microcoulomb"
"B87";"B87 - microcoulomb pe metru cub"
"B88";"B88 - microcoulomb pe metru pătrat"
"B89";"B89 - microfarad pe metru"
"B90";"B90 - microhenry"
"B91";"B91 - microhenry pe metru"
"B92";"B92 - micronewton"
"B93";"B93 - metru micronewton"
"B94";"B94 - Microohm"
"B95";"B95 - Microohm metru "
"B96";"B96 - micropascal"
"B97";"B97 - microradian"
"B98";"B98 - microsecundă"
"B99";"B99 - microsiemens"
"BAR";"BAR - bar [unitate de presiune]"
"BB";"BB - caseta"
"BFT";"BFT - pas cubic (cherestea)"
"BHP";"BHP - cai putere la frânare"
"BIL";"BIL - miliarde (EUR)"
"BLD";"BLD - butoi uscat (SUA)"
"BLL";"BLL - baril (SUA)"
"BP";"BP - kilo pași (cherestea)"
"BPM";"BPM - bătăi pe minut"
"BQL";"BQL - Becquerel"
"BTU";"BTU - Unitate termică britanică (tabel internațional)"
"BUA";"BUA - baniță (SUA)"
"BUI";"BUI - baniță (UK)"
"C0";"C0 - apel"
"C10";"C10 - Millifarad"
"C11";"C11 - miligal"
"C12";"C12 - miligrame pe metru"
"C13";"C13 - Milligray"
"C14";"C14 - milihenry"
"C15";"C15 - milijoul"
"C16";"C16 - milimetri pe secundă"
"C17";"C17 - milimetri la pătrat pe secundă"
"C18";"C18 - Millimol"
"C19";"C19 - Mol  pe kilogram"
"C20";"C20 - Millinewton"
"C21";"C21 - kibibit"
"C22";"C22 - milinewton pe metru"
"C23";"C23 - miliohm metru"
"C24";"C24 - milipascal secundă"
"C25";"C25 - Milliradian"
"C26";"C26 - milisecundă"
"C27";"C27 - milisiemens"
"C28";"C28 - milisievert"
"C29";"C29 - Millitesla"
"C3";"C3 - microvolt pe metru"
"C30";"C30 - milivolt pe metru"
"C31";"C31 - miliwatt"
"C32";"C32 - miliwatt pe metru pătrat"
"C33";"C33 - miliweber"
"C34";"C34 - Mol"
"C35";"C35 - Mol  pe decimetru cub"
"C36";"C36 - Mol  pe metru cub"
"C37";"C37 - kilobit"
"C38";"C38 - Mol  pe litru"
"C39";"C39 - Nanoamper"
"C40";"C40 - nanocoulomb"
"C41";"C41 - nanofarad"
"C42";"C42 - nanofarad pe metru"
"C43";"C43 - Nanohenry"
"C44";"C44 - nanohenry pe metru"
"C45";"C45 - nanometri"
"C46";"C46 - Nanoohm metru"
"C47";"C47 - nanosecundă"
"C48";"C48 - NanoTesla"
"C49";"C49 - nanowatt"
"C50";"C50 - Neper"
"C51";"C51 - Neper pe secundă"
"C52";"C52 - picometrie"
"C53";"C53 - Newton metru pe secundă"
"C54";"C54 - Newton metru pătrat pe kilogram la pătrat"
"C55";"C55 - Newton pe metru pătrat"
"C56";"C56 - Newton pe milimetru pătrat"
"C57";"C57 - Newton al doilea"
"C58";"C58 - Newton al doilea pe metru"
"C59";"C59 - octavă"
"C60";"C60 - Ohm centimetru"
"C61";"C61 - Ohm metru"
"C62";"C62 - unitate "
"C63";"C63 - parsec"
"C64";"C64 - Pascal per Kelvin"
"C65";"C65 - Pascal al doilea"
"C66";"C66 - Pascal al doilea pe metru cub"
"C67";"C67 - Pascal al doilea pe metru"
"C68";"C68 - petajoule"
"C69";"C69 - phon"
"C7";"C7 - cento vascozitate dinamică"
"C70";"C70 - picoamper"
"C71";"C71 - picocoulomb"
"C72";"C72 - picofarad pe metru"
"C73";"C73 - picohenry"
"C74";"C74 - kilobit pe secundă"
"C75";"C75 - picowatt"
"C76";"C76 - picowatt pe metru pătrat"
"C78";"C78 - livră-forță"
"C79";"C79 - kilovolt amper oră"
"C8";"C8 - miliicoulomb pe kilogram"
"C80";"C80 - rad"
"C81";"C81 - radian"
"C82";"C82 - radian metru pătrat pe mol"
"C83";"C83 - radian metru pătrat pe kilogram"
"C84";"C84 - radian pe metru"
"C85";"C85 - angstrom reciproc"
"C86";"C86 - metru cub reciproc"
"C87";"C87 - metru cub reciproc pe secundă"
"C88";"C88 - electron volt reciproc per metru cub"
"C89";"C89 - Henry reciproc"
"C9";"C9 - grup de bobine"
"C90";"C90 - joule reciproce pe metru cub"
"C91";"C91 - reciproc Kelvin sau Kelvin la puterea minus unu"
"C92";"C92 - metru reciproc"
"C93";"C93 - metru pătrat reciproc"
"C94";"C94 - minut reciproc"
"C95";"C95 - Mol  reciproc"
"C96";"C96 - pascal reciproc sau pascal la puterea minus unu"
"C97";"C97 - secundă la puterea minus unu"
"C99";"C99 - secundă la puterea minus unu pe metru pătrat"
"CCT";"CCT - capacitate de transport în tone metrice"
"CDL";"CDL - Candela"
"CEL";"CEL - grad Celsius"
"CEN";"CEN - sută"
"CG";"CG - card"
"CGM";"CGM - centigram"
"CKG";"CKG - Coulomb pe kilogram"
"CLF";"CLF - sac (ciment)"
"CLT";"CLT - centilitrul"
"CMK";"CMK - centimetru pătrat"
"CMQ";"CMQ - centimetru cub"
"CMT";"CMT - centimetru"
"CNP";"CNP - pachet de o sută"
"CNT";"CNT - Cental (UK)"
"COU";"COU - Coulomb"
"CTG";"CTG - conținut gram"
"CTM";"CTM - carate metrice"
"CTN";"CTN - tona de conținut (metric)"
"CUR";"CUR - Curie"
"CWA";"CWA - sute de livre (cwt)/sute de kilograme (SUA)"
"CWI";"CWI - chintal "
"D03";"D03 - kilowatt oră pe oră"
"D04";"D04 - lot [unitate de greutate]"
"D1";"D1 - secundă la puterea minus unu per steradian"
"D10";"D10 - Siemens pe metru"
"D11";"D11 - mebibit"
"D12";"D12 - Siemens metru pătrat per mol"
"D13";"D13 - Sievert"
"D15";"D15 - sone"
"D16";"D16 - centimetru pătrat pe erg"
"D17";"D17 - centimetru pătrat pe erg steradian"
"D18";"D18 - metru kelvin"
"D19";"D19 - metru pătrat kelvin pe watt"
"D2";"D2 - secundă la puterea minus unu pe metru steradian pătrat"
"D20";"D20 - metru pătrat pe joule"
"D21";"D21 - metru pătrat pe kilogram"
"D22";"D22 - metru pătrat pe mol"
"D23";"D23 - 10 cmc per gram"
"D24";"D24 - metru pătrat pe steradian"
"D25";"D25 - metru pătrat pe joule steradian"
"D26";"D26 - metru pătrat pe secundă volt"
"D27";"D27 - steradian"
"D29";"D29 - terahertz"
"D30";"D30 - terajoule"
"D31";"D31 - terawatt"
"D32";"D32 - terawatt oră"
"D33";"D33 - Tesla"
"D34";"D34 - Tex"
"D36";"D36 - megabit"
"D41";"D41 - tonă pe metru cub"
"D42";"D42 - anul tropic"
"D43";"D43 - unitate de masă atomică unificată"
"D44";"D44 - var"
"D45";"D45 - volt pătrat pe Kelvin pătrat"
"D46";"D46 - volt – amper"
"D47";"D47 - volt per centimetru"
"D48";"D48 - volt per kelvin"
"D49";"D49 - milivolt per kelvin"
"D5";"D5 - kilogram pe centimetru pătrat"
"D50";"D50 - volt pe metru"
"D51";"D51 - volt pe milimetru"
"D52";"D52 - Watt per Kelvin"
"D53";"D53 - Watt pe metru kelvin"
"D54";"D54 - Watt pe metru pătrat"
"D55";"D55 - Watt pe metru pătrat kelvin"
"D56";"D56 - Watt pe metru pătrat Kelvin la a patra putere"
"D57";"D57 - Watt per steradian"
"D58";"D58 - Watt per metru pătrat steradian"
"D59";"D59 - Weber pe metru"
"D6";"D6 - Roentgen pe secundă"
"D60";"D60 - Weber pe milimetru"
"D61";"D61 - minut [unitate de unghi]"
"D62";"D62 - secundă [unitate de unghi]"
"D63";"D63 - carte"
"D65";"D65 - buștean"
"D68";"D68 - numărul de cuvinte"
"D69";"D69 - inch la puterea a patra"
"D73";"D73 - Joule metru pătrat"
"D74";"D74 - kilogram pe mol"
"D77";"D77 - megacoulomb"
"D78";"D78 - megajoule pe secundă"
"D80";"D80 - microwatt"
"D81";"D81 - microtesla"
"D82";"D82 - Microvolt"
"D83";"D83 - milinewton metru"
"D85";"D85 - microwatt pe metru pătrat"
"D86";"D86 - miliicoulomb"
"D87";"D87 - millimole pe kilogram"
"D88";"D88 - miliicoulomb pe metru cub"
"D89";"D89 - miliicoulomb pe metru pătrat"
"D91";"D91 - REM"
"D93";"D93 - secundă pe metru cub"
"D94";"D94 - secundă pe metru cub radian"
"D95";"D95 - Joule pe gram"
"DAA";"DAA - decare"
"DAD";"DAD - decadă"
"DAY";"DAY - ziua"
"DB";"DB - livră uscată"
"DD";"DD - grad [unitate de unghi]"
"DEC";"DEC - deceniul"
"DG";"DG - decigramă"
"DJ";"DJ - decagramă"
"DLT";"DLT - decilitrul"
"DMA";"DMA - decametru cub"
"DMK";"DMK - decimetru pătrat"
"DMO";"DMO - kilolitrul standard"
"DMQ";"DMQ - decimetru cub"
"DMT";"DMT - decimetru"
"DN";"DN - decinewton metru"
"DPC";"DPC - duzină"
"DPR";"DPR - duzina de perechi"
"DPT";"DPT - Deplasament metric (tone)"
"DRA";"DRA - DRAM (SUA)"
"DRI";"DRI - DRAM (UK)"
"DRL";"DRL - duzină de rola"
"DT";"DT - tona uscată"
"DTN";"DTN - decitonă"
"DWT";"DWT - Pennyweight"
"DZN";"DZN - duzină"
"DZP";"DZP - duzină de pachete"
"E01";"E01 - Newton pe centimetru pătrat"
"E07";"E07 - megawatt oră pe oră"
"E08";"E08 - megawatt per hertz"
"E09";"E09 - Miliampere Ora"
"E10";"E10 - grad pe zi"
"E12";"E12 - Mille"
"E14";"E14 - kilocalorie (tabel internațional)"
"E15";"E15 - kilocalorie (termochimică) pe oră"
"E16";"E16 - milioane Btu(IT) pe oră"
"E17";"E17 - picior cubic pe secundă"
"E18";"E18 - tonă pe oră"
"E19";"E19 - ping"
"E20";"E20 - megabit pe secundă"
"E21";"E21 - acțiuni"
"E22";"E22 - TEU"
"E23";"E23 - pneu"
"E25";"E25 - unitate activă"
"E27";"E27 - doză"
"E28";"E28 - tonă uscată de aer"
"E30";"E30 - componenta"
"E31";"E31 - metru pătrat pe litru"
"E32";"E32 - litru pe oră"
"E33";"E33 - pas la mie "
"E34";"E34 - gigabyte"
"E35";"E35 - terabyte"
"E36";"E36 - petabyte"
"E37";"E37 - pixel"
"E38";"E38 - megapixel"
"E39";"E39 - puncte pe inch"
"E4";"E4 - kilogram brut"
"E40";"E40 - partea la o sută de mii"
"E41";"E41 - kilogram-forță pe milimetru pătrat"
"E42";"E42 - kilogram-forță pe centimetru pătrat"
"E43";"E43 - Joule pe centimetru pătrat"
"E44";"E44 - kilogram-forță metru pe centimetru pătrat"
"E45";"E45 - miliohm"
"E46";"E46 - kilowatt oră pe metru cub"
"E47";"E47 - kilowatt oră per Kelvin"
"E48";"E48 - unitate de service"
"E49";"E49 - zi lucrătoare"
"E50";"E50 - unitatea de contabilitate"
"E51";"E51 - loc de muncă"
"E52";"E52 - pași deplasare"
"E53";"E53 - test"
"E54";"E54 - excursie"
"E55";"E55 - utilizare"
"E56";"E56 - unitate de foraj"
"E57";"E57 - zonă"
"E58";"E58 - exabit pe secundă"
"E59";"E59 - exbibyte"
"E60";"E60 - pebibyte"
"E61";"E61 - tebibyte"
"E62";"E62 - gibibyte"
"E63";"E63 - mebibyte"
"E64";"E64 - Kibibyte"
"E65";"E65 - exbibit pe metru"
"E66";"E66 - exbibit pe metru pătrat"
"E67";"E67 - exbibit pe metru cub"
"E68";"E68 - gigabyte pe secundă"
"E69";"E69 - gibibit pe metru"
"E70";"E70 - gibibit pe metru pătrat"
"E71";"E71 - gibibit pe metru cub"
"E72";"E72 - kibibit pe metru"
"E73";"E73 - kibibit pe metru pătrat"
"E74";"E74 - kibibit pe metru cub"
"E75";"E75 - mebibit pe metru"
"E76";"E76 - mebibit pe metru pătrat"
"E77";"E77 - mebibit pe metru cub"
"E78";"E78 - petabit"
"E79";"E79 - petabit pe secundă"
"E80";"E80 - pebibit pe metru"
"E81";"E81 - pebibit pe metru pătrat"
"E82";"E82 - pebibit pe metru cub"
"E83";"E83 - terabit"
"E84";"E84 - terabit pe secundă"
"E85";"E85 - tebibit pe metru"
"E86";"E86 - tebibit pe metru cub"
"E87";"E87 - tebibit pe metru pătrat"
"E88";"E88 - bit pe metru"
"E89";"E89 - bit pe metru pătrat"
"E90";"E90 - centimetru la puterea minus unu"
"E91";"E91 - zi la puterea minus unu"
"E92";"E92 - decimetru cub pe oră"
"E93";"E93 - kilogram pe oră"
"E94";"E94 - kilomol pe secundă"
"E95";"E95 - Mol  pe secundă"
"E96";"E96 - grad pe secundă"
"E97";"E97 - milimetri pe grad celcius metru"
"E98";"E98 - grad Celsius pe kelvin"
"E99";"E99 - hectopascal per bar"
"EA";"EA - unitate"
"EB";"EB - casuță poștală electronică"
"EQ";"EQ - galon echivalent"
"F01";"F01 - bit pe metru cub"
"F02";"F02 - Kelvin per Kelvin"
"F03";"F03 - kilopascal pe bar"
"F04";"F04 - milibar pe bar"
"F05";"F05 - megapascal pe bar"
"F06";"F06 - echilibru pe bar"
"F07";"F07 - Pascal pe bar"
"F08";"F08 - Milliampere pe inch"
"F10";"F10 - Kelvin pe oră"
"F11";"F11 - Kelvin pe minut"
"F12";"F12 - Kelvin pe secundă"
"F13";"F13 - slug"
"F14";"F14 - gram pe kelvin"
"F15";"F15 - kilogram pe kelvin"
"F16";"F16 - miligrame per kelvin"
"F17";"F17 - livră-forță pe pas"
"F18";"F18 - kilogram de centimetru pătrat"
"F19";"F19 - kilogram milimetru pătrat"
"F20";"F20 - livră inch pătrat"
"F21";"F21 - livră-forță inch"
"F22";"F22 - livră-forță picior pe amperi"
"F23";"F23 - gram pe decimetru cub"
"F24";"F24 - kilogram pe kilomol"
"F25";"F25 - gram per hertz"
"F26";"F26 - gram pe zi"
"F27";"F27 - gram pe oră"
"F28";"F28 - gram pe minut"
"F29";"F29 - gram pe secundă"
"F30";"F30 - kilogram pe zi"
"F31";"F31 - kilogram pe minut"
"F32";"F32 - miligrame pe zi"
"F33";"F33 - miligrame pe minut"
"F34";"F34 - miligrame pe secundă"
"F35";"F35 - gram pe zi Kelvin"
"F36";"F36 - gram pe oră Kelvin"
"F37";"F37 - gram pe minut Kelvin"
"F38";"F38 - gram pe secundă Kelvin"
"F39";"F39 - kg pe zi kelvin"
"F40";"F40 - kilogram pe oră kelvin"
"F41";"F41 - kilogram pe minut Kelvin"
"F42";"F42 - kilogram pe secundă kelvin"
"F43";"F43 - miligrame pe zi kelvin"
"F44";"F44 - miligrame pe oră kelvin"
"F45";"F45 - miligrame pe minut kelvin"
"F46";"F46 - miligrame pe secundă kelvin"
"F47";"F47 - Newton pe milimetru"
"F48";"F48 - livră-forță pe centimetru"
"F49";"F49 - tijă [unitate de distanță]"
"F50";"F50 - micrometri per kelvin"
"F51";"F51 - centimetru pe kelvin"
"F52";"F52 - metru pe kelvin"
"F53";"F53 - milimetru pe kelvin"
"F54";"F54 - miliohm pe metru"
"F55";"F55 - Ohm pe milă (statute mile)"
"F56";"F56 - Ohm pe kilometru"
"F57";"F57 - miliamperi per kilogram-forță pe centimetru pătrat"
"F58";"F58 - bar la puterea minus unu"
"F59";"F59 - milliampere pe bar"
"F60";"F60 - grad Celsius pe bar"
"F61";"F61 - Kelvin pe bar"
"F62";"F62 - gram pe zi bar"
"F63";"F63 - gram pe oră bar"
"F64";"F64 - gram pe bar pe minut"
"F65";"F65 - gram pe secundă bar"
"F66";"F66 - kilogram pe bar pe zi"
"F67";"F67 - kilogram pe oră bar"
"F68";"F68 - kilogram pe minut bar"
"F69";"F69 - kilogram pe secundă bar"
"F70";"F70 - miligrame pe zi bar"
"F71";"F71 - miligrame pe oră bar"
"F72";"F72 - miligrame pe bar de minut"
"F73";"F73 - miligrame pe secundă bar"
"F74";"F74 - gram pe bar"
"F75";"F75 - miligrame pe bar"
"F76";"F76 - miliamperi pe milimetru"
"F77";"F77 - Pascal pe secundă pe Kelvin"
"F78";"F78 - inch coloană de apă"
"F79";"F79 - centimetru coloană de mercur"
"F80";"F80 - cal putere hidraulic "
"F81";"F81 - bar pe kelvin"
"F82";"F82 - hectopascal per kelvin"
"F83";"F83 - kilopascal pe kelvin"
"F84";"F84 - milibar pe kelvin"
"F85";"F85 - megapascal pe kelvin"
"F86";"F86 - echilibru per Kelvin"
"F87";"F87 - volt pe litru minut"
"F88";"F88 - centimetru Newton"
"F89";"F89 - Newton metru pe grad"
"F90";"F90 - Newton metru pe amper"
"F91";"F91 - bar litru pe secundă"
"F92";"F92 - bar cub metru pe secundă"
"F93";"F93 - hectopascal litru pe secundă"
"F94";"F94 - metru cub hectopascal pe secundă"
"F95";"F95 - milibar litru pe secundă"
"F96";"F96 - milibar metru cub pe secundă"
"F97";"F97 - megapascal litru pe secundă"
"F98";"F98 - metru cub megapascal pe secundă"
"F99";"F99 - litru Pascal pe secundă"
"FAH";"FAH - grad Fahrenheit"
"FAR";"FAR - Farad"
"FBM";"FBM - metru de fibră"
"FC";"FC - kilo pași cub"
"FF";"FF - sută metri cubi"
"FH";"FH - micromol"
"FIT";"FIT - defect în timp"
"FL";"FL - tonă fulgi"
"FOT";"FOT - pas"
"FP";"FP - livră pe metru pătrat"
"FR";"FR - pas pe minut"
"FS";"FS - pas pe secundă"
"FTK";"FTK - pas pătrat"
"FTQ";"FTQ - pas cubic"
"G01";"G01 - metru cub Pascal pe secundă"
"G04";"G04 - centimetru pe bar"
"G05";"G05 - metru pe bar"
"G06";"G06 - milimetri per bar"
"G08";"G08 - pătrat inch pe secundă"
"G09";"G09 - metru pătrat pe secundă Kelvin"
"G10";"G10 - Stokes per Kelvin"
"G11";"G11 - gram pe bar centimetru cub"
"G12";"G12 - gram pe bar de decimetru cub"
"G13";"G13 - gram pe litru bar"
"G14";"G14 - gram pe metru cub bar"
"G15";"G15 - gram pe bar mililitru"
"G16";"G16 - kilogram pe bar centimetru cub"
"G17";"G17 - kilogram pe litru bar"
"G18";"G18 - kilogram pe metru cub bar"
"G19";"G19 - Newton metru pe kilogram"
"G2";"G2 - galon US pe minut"
"G20";"G20 - livră-forță pas pe kilogram"
"G21";"G21 - Cupa [unitate de volum]"
"G23";"G23 - Peck"
"G24";"G24 - lingură (SUA)"
"G25";"G25 - linguriță (SUA)"
"G26";"G26 - ster"
"G27";"G27 - centimetru cub pe kelvin"
"G28";"G28 - litru pe kelvin"
"G29";"G29 - metru cub per kelvin"
"G3";"G3 - Galonul imperial pe minut"
"G30";"G30 - mililitru pe kelvin"
"G31";"G31 - kilogram pe centimetru cub"
"G32";"G32 - uncie (avoirdupois) per pas cubic"
"G33";"G33 - gram pe centimetru cub kelvin"
"G34";"G34 - gram pe decimetru cub kelvin"
"G35";"G35 - gram pe litru Kelvin"
"G36";"G36 - gram pe metru cub kelvin"
"G37";"G37 - gram pe mililitru kelvin"
"G38";"G38 - kilogram pe centimetru cub kelvin"
"G39";"G39 - kilogram pe litru Kelvin"
"G40";"G40 - kilogram pe metru cub kelvin"
"G41";"G41 - metru pătrat pe bar secundă"
"G42";"G42 - microsiemens per centimetru"
"G43";"G43 - microsiemens pe metru"
"G44";"G44 - Nanosiemens pe centimetru"
"G45";"G45 - Nanosiemens pe metru"
"G46";"G46 - Stokes pe bar"
"G47";"G47 - centimetru cub pe zi"
"G48";"G48 - centimetru cub pe oră"
"G49";"G49 - centimetru cub pe minut"
"G50";"G50 - galon (SUA) pe oră"
"G51";"G51 - litru pe secundă"
"G52";"G52 - metru cub pe zi"
"G53";"G53 - metru cub pe minut"
"G54";"G54 - mililitru pe zi"
"G55";"G55 - mililitru pe oră"
"G56";"G56 - centimetru cub pe oră"
"G57";"G57 - centimetru cub pe minut"
"G58";"G58 - centimetru cub pe secundă"
"G59";"G59 - miliamperi pe litru minut"
"G60";"G60 - volt pe bar"
"G61";"G61 - centimetru cub pe zi kelvin"
"G62";"G62 - centimetru cub pe oră Kelvin"
"G63";"G63 - centimetru cub pe minut Kelvin"
"G64";"G64 - centimetru cub pe secundă kelvin"
"G65";"G65 - litru pe zi Kelvin"
"G66";"G66 - litru pe oră Kelvin"
"G67";"G67 - litru pe minut Kelvin"
"G68";"G68 - litru pe secundă Kelvin"
"G69";"G69 - metru cub pe zi Kelvin"
"G70";"G70 - metru cub pe oră Kelvin"
"G71";"G71 - metru cub pe minut Kelvin"
"G72";"G72 - metru cub pe secundă Kelvin"
"G73";"G73 - mililitru pe zi kelvin"
"G74";"G74 - mililitru pe oră kelvin"
"G75";"G75 - mililitru pe minut Kelvin"
"G76";"G76 - mililitru pe secundă kelvin"
"G77";"G77 - milimetri la puterea a patra"
"G78";"G78 - centimetru cub pe bar zi"
"G79";"G79 - centimetru cub pe bar oră"
"G80";"G80 - centimetru cub pe bar minut"
"G81";"G81 - centimetru cub pe bar secundă"
"G82";"G82 - litru pe zi bar"
"G83";"G83 - litru pe oră bar"
"G84";"G84 - litru pe minut bar "
"G85";"G85 - litru pe secundă bar "
"G86";"G86 - metru cub pe zi bar "
"G87";"G87 - metru cub pe oră bar "
"G88";"G88 - metru cub pe minut bar "
"G89";"G89 - metru cub pe secundă bar"
"G90";"G90 - mililitru pe zi bar"
"G91";"G91 - mililitru pe oră bar"
"G92";"G92 - mililitru pe minut bar"
"G93";"G93 - mililitru pe secundă bar"
"G94";"G94 - centimetru cub pe bar"
"G95";"G95 - litru pe bar"
"G96";"G96 - metru cub pe bar"
"G97";"G97 - mililitru pe bar"
"G98";"G98 - microhenry pe kiloohm"
"G99";"G99 - microhenry pe ohm"
"GB";"GB - galon (SUA) pe zi"
"GBQ";"GBQ - gigabecquerel"
"GDW";"GDW - gram, greutate uscată"
"GE";"GE - livră pe galon (SUA)"
"GF";"GF - gram pe metru (gram la 100 cm)"
"GFI";"GFI - gram de izotop fisionabil"
"GGR";"GGR - unități brute"
"GIA";"GIA - Gill (SUA)"
"GIC";"GIC - gram, inclusiv recipientul"
"GII";"GII - Gill (UK)"
"GIP";"GIP - gram, inclusiv ambalajul interior"
"GJ";"GJ - gram pe mililitru"
"GL";"GL - gram pe litru"
"GLD";"GLD - galon uscat (SUA)"
"GLI";"GLI - galon (UK)"
"GLL";"GLL - galon (SUA)"
"GM";"GM - gram pe metru pătrat"
"GO";"GO - miligrame pe metru pătrat"
"GP";"GP - miligrame pe metru cub"
"GQ";"GQ - micrograme pe metru cub"
"GRM";"GRM - gram"
"GRN";"GRN - bob - unitate farmaceutică"
"GRO";"GRO - brut"
"GV";"GV - Gigajoule"
"GWH";"GWH - gigawatt oră"
"H03";"H03 - Henry pe kiloohm"
"H04";"H04 - Henry pe ohm"
"H05";"H05 - milihenry pe kiloohm"
"H06";"H06 - milihenry per ohm"
"H07";"H07 - Pascal secundă pe bar"
"H08";"H08 - microbecquerel"
"H09";"H09 - anul la puterea minus unu"
"H10";"H10 - oră la puterea minus unu"
"H11";"H11 - luna la puterea minus unu"
"H12";"H12 - grad Celsius pe oră"
"H13";"H13 - grad Celsius pe minut"
"H14";"H14 - grad Celsius pe secundă"
"H15";"H15 - centimetru pătrat pe gram"
"H16";"H16 - decametru pătrat"
"H18";"H18 - hectometri patrati"
"H19";"H19 - hectometri cubi"
"H20";"H20 - kilometru cub"
"H21";"H21 - blanchetă"
"H22";"H22 - volt pe inch pătrat  pe kilogram-forță"
"H23";"H23 - volt pe inch"
"H24";"H24 - volt pe microsecundă"
"H25";"H25 - procente per kelvin"
"H26";"H26 - Ohm pe metru"
"H27";"H27 - grad pe metru"
"H28";"H28 - microfarad pe kilometru"
"H29";"H29 - micrograme per litru"
"H30";"H30 - micrometru pătrat (micron pătrat)"
"H31";"H31 - amper pe kilogram"
"H32";"H32 - ampere pătrat pe secundă"
"H33";"H33 - Farad pe kilometru"
"H34";"H34 - Hertz metru"
"H35";"H35 - Kelvin metru pe watt"
"H36";"H36 - megaohm pe kilometru"
"H37";"H37 - megaohm pe metru"
"H38";"H38 - Megaampere"
"H39";"H39 - megahertz kilometru"
"H40";"H40 - Newton pe amper"
"H41";"H41 - Newton metru watt la puterea minus 0,5"
"H42";"H42 - Pascal pe metru"
"H43";"H43 - Siemens pe centimetru"
"H44";"H44 - teraohm"
"H45";"H45 - volt secundă pe metru"
"H46";"H46 - volt pe secundă"
"H47";"H47 - Watt pe metru cub"
"H48";"H48 - attofarad"
"H49";"H49 - centimetru pe oră"
"H50";"H50 - centimetru cub reciproc"
"H51";"H51 - decibel pe kilometru"
"H52";"H52 - decibel pe metru"
"H53";"H53 - kilogram per bar"
"H54";"H54 - kilogram pe decimetru cub kelvin"
"H55";"H55 - kilogram pe bara de decimetru cub"
"H56";"H56 - kilogram pe metru pătrat secundă"
"H57";"H57 - inch per doi pi radiant"
"H58";"H58 - metru pe secundă volt"
"H59";"H59 - metru pătrat pe newton"
"H60";"H60 - metru cub pe metru cub"
"H61";"H61 - milisiemens pe centimetru"
"H62";"H62 - milivolt pe minut"
"H63";"H63 - miligrame pe centimetru pătrat"
"H64";"H64 - miligrame pe gram"
"H65";"H65 - mililitru pe metru cub"
"H66";"H66 - milimetri pe an"
"H67";"H67 - milimetri pe oră"
"H68";"H68 - millimole pe gram"
"H69";"H69 - picopascal pe kilometru"
"H70";"H70 - picosecundă"
"H71";"H71 - procente pe lună"
"H72";"H72 - procent pe hectobar"
"H73";"H73 - procente pe decakelvin"
"H74";"H74 - Watt pe metru"
"H75";"H75 - decapascal"
"H76";"H76 - gram pe milimetru"
"H77";"H77 - lățimea modulară"
"H79";"H79 - Ecartament francez"
"H80";"H80 - unitate de rack"
"H81";"H81 - milimetri pe minut"
"H82";"H82 - punct tipografic"
"H83";"H83 - litru pe kilogram"
"H84";"H84 - gram milimetru"
"H85";"H85 - săptămâna la puterea minus unu"
"H87";"H87 - bucată"
"H88";"H88 - megaohm kilometru"
"H89";"H89 - procent pe ohm"
"H90";"H90 - procent pe grad"
"H91";"H91 - procent la zece mii"
"H92";"H92 - procent la sută de mii"
"H93";"H93 - procent la sută"
"H94";"H94 - procent la mie"
"H95";"H95 - procent per volt"
"H96";"H96 - procent per bar"
"H98";"H98 - procent pe inch"
"H99";"H99 - procent pe metru"
"HA";"HA - Hank"
"HBA";"HBA - hectobar"
"HBX";"HBX - sute de cutii"
"HC";"HC - set de o sută"
"HDW";"HDW - chintal, greutate uscată"
"HEA";"HEA - capete"
"HGM";"HGM - hectogramă"
"HH";"HH - o sută de metri cubi"
"HIU";"HIU - o sută de unități internaționale"
"HKM";"HKM - chintal, masa netă"
"HLT";"HLT - hectolitru"
"HM";"HM - milă pe oră (milometru statuat)"
"HMQ";"HMQ - milioane de metri cubi"
"HMT";"HMT - hectometri"
"HPA";"HPA - hectolitru de alcool pur"
"HTZ";"HTZ - Hertz"
"HUR";"HUR - ora"
"IA";"IA - inch pe livră "
"IE";"IE - persoana"
"INH";"INH - inch"
"INK";"INK - centimetru pătrat"
"INQ";"INQ - inch cub"
"ISD";"ISD - gradul internațional de zahăr"
"IU";"IU - inch pe secundă"
"IUG";"IUG - unitate internațională pe gram"
"IV";"IV - centimetru pe secundă la pătrat"
"J10";"J10 - procent pe milimetru"
"J12";"J12 - per mille pe psi"
"J13";"J13 - gradul API"
"J14";"J14 - grad Baume (scala de origine)"
"J15";"J15 - grad Baume (SUA grele)"
"J16";"J16 - grad Baume (lumina SUA)"
"J17";"J17 - grad Balling"
"J18";"J18 - grad Brix"
"J19";"J19 - grad Fahrenheit oră metru pătrat pe unitate termică britanică (termochimic)"
"J2";"J2 - Joule pe kilogram"
"J20";"J20 - grad Fahrenheit per Kelvin"
"J21";"J21 - grad Fahrenheit per bar"
"J22";"J22 - grad Fahrenheit ora patrata pe unitate termica britanica (masa internationala)"
"J23";"J23 - grad Fahrenheit pe oră"
"J24";"J24 - grad Fahrenheit pe minut"
"J25";"J25 - grad Fahrenheit pe secundă"
"J26";"J26 - grad reciproc Fahrenheit"
"J27";"J27 - grad Oechsle"
"J28";"J28 - grad Rankine pe oră"
"J29";"J29 - grad Rankine pe minut"
"J30";"J30 - grad Rankine pe secundă"
"J31";"J31 - gradul Twaddell"
"J32";"J32 - MicroPoise"
"J33";"J33 - micrograme per kilogram"
"J34";"J34 - micrograme pe metru cub kelvin"
"J35";"J35 - micrograme pe metru cub bar"
"J36";"J36 - microlitru pe litru"
"J38";"J38 - Baud"
"J39";"J39 - Unitate termică britanică (medie)"
"J40";"J40 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pas pe oră grad pe pas pătrat Fahrenheit"
"J41";"J41 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) inch pe oră grad pe pas pătrat Fahrenheit"
"J42";"J42 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) inch pe secundă grad pe pas pătrat Fahrenheit"
"J43";"J43 - Unitate termică britanică BTU (tabel internațional) pe grad pe livră Fahrenheit"
"J44";"J44 - Unitate termică britanică BTU (tabel internațional) pe minut"
"J45";"J45 - Unitate termică britanică BTU (tabel internațional) pe secundă"
"J46";"J46 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pas pe oră grad pe pas pătrat Fahrenheit"
"J47";"J47 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe oră"
"J48";"J48 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) inch pe oră grad pe pas pătrat Fahrenheit"
"J49";"J49 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) inch pe secundă grad pe pas pătrat Fahrenheit"
"J50";"J50 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe grad de liră Fahrenheit"
"J51";"J51 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe minut"
"J52";"J52 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe secundă"
"J53";"J53 - Coulomb metru pătrat per kilogram"
"J54";"J54 - Megabaud"
"J55";"J55 - Watt pe secundă"
"J56";"J56 - bar pe bar"
"J57";"J57 - butoi (UK petrol)"
"J58";"J58 - butoi (UK Oil) pe minut"
"J59";"J59 - butoi (UK Oil) pe zi"
"J60";"J60 - butoi (UK petrol) pe oră"
"J61";"J61 - butoi (UK Oil) pe secundă"
"J62";"J62 - butoi (U.A. petrol) pe oră"
"J63";"J63 - baril (U.A. petrol) pe secundă"
"J64";"J64 - baniță (UK) pe zi"
"J65";"J65 - baniță (UK) pe oră"
"J66";"J66 - baniță (UK) pe minut"
"J67";"J67 - baniță (UK) pe secundă"
"J68";"J68 - baniță (SUA uscată) pe zi"
"J69";"J69 - baniță (SUA uscată) pe oră"
"J70";"J70 - Bushel (US uscat) pe minut"
"J71";"J71 - Bushel (US uscat) pe secundă"
"J72";"J72 - centinewton metru"
"J73";"J73 - centipoise pe kelvin"
"J74";"J74 - centipoise pe bar"
"J75";"J75 - calorie (medie)"
"J76";"J76 - calorie (tabel internațional) pe gram grad Celsius"
"J78";"J78 - calorie (termochimic) pe centimetru gradul doi Celsius"
"J79";"J79 - calorie (termochimic) pe gram grad Celsius"
"J81";"J81 - calorii (termochimice) pe minut"
"J82";"J82 - calorii (termochimice) pe secundă"
"J83";"J83 - clo"
"J84";"J84 - centimetru pe secundă kelvin"
"J85";"J85 - centimetru pe bar secundă"
"J87";"J87 - centimetru cub pe metru cub"
"J90";"J90 - decimetru cub pe zi"
"J91";"J91 - decimetru cub pe metru cub"
"J92";"J92 - decimetru cub pe minut"
"J93";"J93 - decimetru cub pe secundă"
"J95";"J95 - uncie (lichid Marea Britanie) pe zi"
"J96";"J96 - uncie (lichid Marea Britanie) pe oră"
"J97";"J97 - uncie (lichid Marea Britanie) pe minut"
"J98";"J98 - uncie (lichid Marea Britanie) pe secundă"
"J99";"J99 - uncie (lichid american) pe zi"
"JE";"JE - Joule per Kelvin"
"JK";"JK - megajoul pe kilogram"
"JM";"JM - megajoul pe metru cub"
"JNT";"JNT - bucăți îmbinare conductă"
"JOU";"JOU - Joule"
"JPS";"JPS - o sută de metri"
"JWL";"JWL - carat"
"K1";"K1 - kilowatt oră - putere activă"
"K10";"K10 - uncie (lichid american) pe oră"
"K11";"K11 - uncie (lichid american) pe minut"
"K12";"K12 - uncie (lichid american) pe secundă"
"K13";"K13 - pas pe grad Fahrenheit"
"K14";"K14 - pas pe oră"
"K15";"K15 - livră pas-forță pe oră"
"K16";"K16 - livră pas-forță pe minut"
"K17";"K17 - pas pe psi"
"K18";"K18 - pas pe gradul doi Fahrenheit"
"K19";"K19 - pas pe secundă psi"
"K2";"K2 - amper kilovolt - putere reactivă"
"K20";"K20 - pas cubic la puterea minus unu"
"K21";"K21 - pas cubic pe grad Fahrenheit"
"K22";"K22 - pas cubic pe zi"
"K23";"K23 - pas cubic pe psi"
"K26";"K26 - galon (UK) pe zi"
"K27";"K27 - galon (UK) pe oră"
"K28";"K28 - galon (UK) pe secundă"
"K3";"K3 - kilovolt ampere reactiv oră"
"K30";"K30 - galon (lichid american) pe secundă"
"K31";"K31 - gram-forță pe centimetru pătrat"
"K32";"K32 - Gill (UK) pe zi"
"K33";"K33 - Gill (UK) pe oră"
"K34";"K34 - Gill (UK) pe minut"
"K35";"K35 - Gill (UK) pe secundă"
"K36";"K36 - Gill (SUA) pe zi"
"K37";"K37 - Gill (SUA) pe oră"
"K38";"K38 - Gill (SUA) pe minut"
"K39";"K39 - Gill (SUA) pe secundă"
"K40";"K40 - accelerația standard în căderii libere (g)"
"K41";"K41 - cereale pe galon (SUA)"
"K42";"K42 - cai putere (boiler)"
"K43";"K43 - cai putere (electric)"
"K45";"K45 - inch pe grad Fahrenheit"
"K46";"K46 - inch pe psi"
"K47";"K47 - inch pe gradul doi Fahrenheit"
"K48";"K48 - inch pe secundă psi"
"K49";"K49 - centimetru cub reciproc"
"K50";"K50 - Kilobaud"
"K51";"K51 - kilocalorie (medie)"
"K52";"K52 - kilocalorie (tabel internațional) pe oră grad Celsius"
"K53";"K53 - kilocalorie (termochimic)"
"K54";"K54 - kilocalorie (termochimică) pe minut"
"K55";"K55 - kilocalorie (termochimică) pe secundă"
"K58";"K58 - kilomol pe oră"
"K59";"K59 - kilomol pe metru cub kelvin"
"K6";"K6 - kilolitrul"
"K60";"K60 - kilomol pe metru cub bar"
"K61";"K61 - kilomol pe minut"
"K62";"K62 - litru pe litru"
"K63";"K63 - litru reciproc"
"K64";"K64 - livră (avoirdupois) pe grad Fahrenheit"
"K65";"K65 - livră (avoirdupois) picior pătrat"
"K66";"K66 - livră (avoirdupois) pe zi"
"K67";"K67 - livră pe metru oră"
"K68";"K68 - livră pe secundă picior"
"K69";"K69 - livră (avoirdupois) per grad de picior cubic Fahrenheit"
"K70";"K70 - livră (avoirdupois) per psi picior cub"
"K71";"K71 - livră (avoirdupois) pe galon (UK)"
"K73";"K73 - livră (avoirdupois) pe oră grad Fahrenheit"
"K74";"K74 - livră (avoirdupois) pe oră psi"
"K75";"K75 - livră (avoirdupois) per grad cub inch Fahrenheit"
"K76";"K76 - livră (avoirdupois) per centimetru cub psi"
"K77";"K77 - livră (avoirdupois) per psi"
"K78";"K78 - livră (avoirdupois) pe minut"
"K79";"K79 - livră (avoirdupois) pe minut grad Fahrenheit"
"K80";"K80 - livră (avoirdupois) pe minut psi"
"K81";"K81 - livră (avoirdupois) pe secundă"
"K82";"K82 - livră (avoirdupois) pe gradul doi Fahrenheit"
"K83";"K83 - livră (avoirdupois) pe secundă psi"
"K84";"K84 - livră pe curte cubică"
"K85";"K85 - livră-forță pe metru pătrat"
"K86";"K86 - livră-forță pe grad pătrat inch Fahrenheit"
"K87";"K87 - PSI cubic inch pe secundă"
"K88";"K88 - litru PSI pe secundă"
"K89";"K89 - PSI metru cub pe secundă"
"K90";"K90 - pas cubică PSI pe secundă"
"K91";"K91 - livră-forță a doua pe metru pătrat"
"K92";"K92 - livră-forță secundă pe centimetru pătrat"
"K93";"K93 - psi la puterea minus unu"
"K94";"K94 - quart (lichid Marea Britanie) pe zi"
"K95";"K95 - quart (lichid Marea Britanie) pe oră"
"K96";"K96 - quart (lichid Marea Britanie) pe minut"
"K97";"K97 - quart (lichid Marea Britanie) pe secundă"
"K98";"K98 - quart (lichid american) pe zi"
"K99";"K99 - quart (lichid american) pe oră"
"KA";"KA - disc"
"KAT";"KAT - Katal"
"KB";"KB - kilocaracter"
"KBA";"KBA - kilobar"
"KCC";"KCC - kilogram de clorură de colină"
"KDW";"KDW - kg greutate netă scursă"
"KEL";"KEL - Kelvin"
"KGM";"KGM - kilogram"
"KGS";"KGS - kilogram pe secundă"
"KHY";"KHY - kilogram de peroxid de hidrogen"
"KHZ";"KHZ - kilohertz"
"KI";"KI - kilogram pe milimetru lățime"
"KIC";"KIC - kilogram, inclusiv recipient"
"KIP";"KIP - kilogram, inclusiv ambalajul interior"
"KJ";"KJ - kilosegment"
"KJO";"KJO - kilojoule"
"KL";"KL - kilogram pe metru"
"KLK";"KLK - procentul de substanță uscată lactică"
"KLX";"KLX - kilolux"
"KMA";"KMA - kilogram de metilamină"
"KMH";"KMH - kilometru pe oră"
"KMK";"KMK - kilometru pătrat"
"KMQ";"KMQ - kilogram pe metru cub"
"KMT";"KMT - kilometru"
"KNI";"KNI - kilogram de azot"
"KNM";"KNM - kilonewton pe metru pătrat"
"KNS";"KNS - kilogramul de substanță numită"
"KNT";"KNT - nod"
"KO";"KO - potasă caustică de miliechivalență per gram de produs"
"KPA";"KPA - kilopascal"
"KPH";"KPH - kilogram de hidroxid de potasiu (potasă caustică)"
"KPO";"KPO - kilogram de oxid de potasiu"
"KPP";"KPP - kilogram de pentoxid de fosfor (anhidridă fosforică)"
"KR";"KR - kiloroentgen"
"KSD";"KSD - kilogram de substanță 90 % uscată"
"KSH";"KSH - kilogram de hidroxid de sodiu (sodă caustică)"
"KT";"KT - Kit"
"KTN";"KTN - kilotonă"
"KUR";"KUR - kilogram de uraniu"
"KVA";"KVA - kilovolt – amper"
"KVR";"KVR - kilovar"
"KVT";"KVT - kilovolt"
"KW";"KW - kilogram pe milimetru"
"KWH";"KWH - kilowatt oră"
"KWN";"KWN - Kilowatt oră per metru cub normalizat"
"KWO";"KWO - kilogram de trioxid de tungsten"
"KWS";"KWS - Kilowatt oră pe metru cub standard"
"KWT";"KWT - kilowatt"
"KX";"KX - mililitru pe kilogram"
"L10";"L10 - litru (lichid american) pe minut"
"L11";"L11 - litru (lichid american) pe secundă"
"L12";"L12 - metru pe secundă Kelvin"
"L13";"L13 - metru pe secundă bar"
"L14";"L14 - metru pătrat grad Celsius pe kilocalorie (tabel internațional)"
"L15";"L15 - milipascal secundă pe kelvin"
"L16";"L16 - milipascal secundă  pe bar"
"L17";"L17 - miligrame pe metru cub kelvin"
"L18";"L18 - miligrame pe metru cub bar"
"L19";"L19 - mililitru pe litru"
"L2";"L2 - litru pe minut"
"L20";"L20 - milimetri cubi reciproci"
"L21";"L21 - milimetri cubi pe metru cub"
"L23";"L23 - Mol pe oră"
"L24";"L24 - Mol  pe kilogram Kelvin"
"L25";"L25 - Mol  pe kilogram bar"
"L26";"L26 - Mol  pe litru Kelvin"
"L27";"L27 - Mol  pe litru bara"
"L28";"L28 - Mol  pe metru cub kelvin"
"L29";"L29 - Mol  pe metru cub bara"
"L30";"L30 - Mol  pe minut"
"L31";"L31 - miliroentgen echivalent kilocorp"
"L32";"L32 - nanograme per kilogram"
"L33";"L33 - uncie (avoirdupois) pe zi"
"L34";"L34 - uncie (avoirdupois) pe oră"
"L35";"L35 - uncie (avoirdupois) pe minut"
"L36";"L36 - uncie (avoirdupois) pe secundă"
"L37";"L37 - uncie (avoirdupois) per galon (UK)"
"L38";"L38 - uncie (avoirdupois) pe galon (SUA)"
"L39";"L39 - uncie (avoirdupois) per centimetru cub"
"L40";"L40 - uncie (avoirdupois)-forță"
"L41";"L41 - uncie (avoirdupois)-forță inch"
"L42";"L42 - picosiemens pe metru"
"L43";"L43 - Peck (UK)"
"L44";"L44 - Peck (UK) pe zi"
"L45";"L45 - Peck (UK) pe oră"
"L46";"L46 - Peck (UK) pe minut"
"L47";"L47 - Peck (UK) pe secundă"
"L48";"L48 - Peck (SUA uscat) pe zi"
"L49";"L49 - Peck (SUA uscat) pe oră"
"L50";"L50 - Peck (US uscat) pe minut"
"L51";"L51 - Peck (US uscat) pe secundă"
"L52";"L52 - PSI pe psi"
"L53";"L53 - halbă (UK) pe zi"
"L54";"L54 - halbă (UK) pe oră"
"L55";"L55 - halbă (UK) pe minut"
"L56";"L56 - halbă (UK) pe secundă"
"L57";"L57 - halbă (lichid american) pe zi"
"L58";"L58 - halbă (lichid american) pe oră"
"L59";"L59 - halbă (lichid american) pe minut"
"L60";"L60 - halbă (lichid american) pe secundă"
"L63";"L63 - slug pe zi"
"L64";"L64 - slug pe secundă pas"
"L65";"L65 - slug pe pas cub"
"L66";"L66 - slug pe oră"
"L67";"L67 - slug pe minut"
"L68";"L68 - slug pe secundă"
"L69";"L69 - tonă per kelvin"
"L70";"L70 - tonă per bar"
"L71";"L71 - tonă pe zi"
"L72";"L72 - tonă pe zi Kelvin"
"L73";"L73 - tonă pe zi bar"
"L74";"L74 - tonă pe oră Kelvin"
"L75";"L75 - tonă pe oră bar"
"L76";"L76 - tonă pe metru cub kelvin"
"L77";"L77 - tonă pe metru cub bar"
"L78";"L78 - tonă pe minut"
"L79";"L79 - tonă pe minut Kelvin"
"L80";"L80 - tonă pe minut bar"
"L81";"L81 - tonă pe secundă"
"L82";"L82 - tonă pe secundă Kelvin"
"L83";"L83 - tonă pe secundă bara"
"L84";"L84 - ton (transport maritim în Marea Britanie)"
"L85";"L85 - o tonă lungă pe zi"
"L86";"L86 - ton (transport maritim american)"
"L87";"L87 - ton scurt pe grad Fahrenheit"
"L88";"L88 - o tona scurta pe zi"
"L89";"L89 - ton scurt pe oră grad Fahrenheit"
"L90";"L90 - o tona scurta pe ora psi"
"L91";"L91 - o tonă scurtă per psi"
"L92";"L92 - tona (Marea Britanie lungă) per curte cubică"
"L93";"L93 - tonă (US Short) pe curte cubică"
"L94";"L94 - forță tonă (Scurtă în SUA)"
"L95";"L95 - an comun"
"L96";"L96 - anul sideral"
"L98";"L98 - curte pe grad Fahrenheit"
"L99";"L99 - curte per psi"
"LA";"LA - lira pe centimetru cub"
"LAC";"LAC - procentajul excesului de lactoză"
"LBR";"LBR - lira"
"LBT";"LBT - Troy pound (SUA)"
"LD";"LD - litru pe zi"
"LEF";"LEF - frunză"
"LF";"LF - picior liniar"
"LH";"LH - ora travaliului"
"LK";"LK - link"
"LM";"LM - metru liniar"
"LN";"LN - lungime"
"LO";"LO - lot [unitatea de achiziții]"
"LP";"LP - lira lichidă"
"LPA";"LPA - litru de alcool pur"
"LR";"LR - strat"
"LS";"LS - sumă forfetară"
"LTN";"LTN - tonă (Marea Britanie) sau tonă lungă (SUA)"
"LTR";"LTR - litru"
"LUB";"LUB - tonă metrică, ulei lubrifiant"
"LUM";"LUM - Lumen"
"LUX";"LUX - lux"
"LY";"LY - curte liniară"
"M1";"M1 - miligrame pe litru"
"M10";"M10 - curte cubică reciprocă"
"M11";"M11 - curte cubică pe grad Fahrenheit"
"M12";"M12 - curte cubică pe zi"
"M13";"M13 - curte cubică pe oră"
"M14";"M14 - curte cubică per psi"
"M15";"M15 - curte cubică pe minut"
"M16";"M16 - curte cubică pe secundă"
"M17";"M17 - kilohertz metru"
"M18";"M18 - gigahertz metru"
"M19";"M19 - Beaufort"
"M20";"M20 - reciproc megakelvin sau megakelvin la puterea minus unu"
"M21";"M21 - kilovolt reciproc – ampere Ora reciproca"
"M22";"M22 - mililitru pe minut de centimetru pătrat"
"M23";"M23 - Newton pe centimetru"
"M24";"M24 - Ohm kilometru"
"M25";"M25 - procent pe grad Celsius"
"M26";"M26 - gigaohm pe metru"
"M27";"M27 - metru megahertz"
"M29";"M29 - kilogram pe kilogram"
"M30";"M30 - volt reciproc – al doilea amper reciproc"
"M31";"M31 - kilogram pe kilometru"
"M32";"M32 - Pascal al doilea pe litru"
"M33";"M33 - millimole per litru"
"M34";"M34 - Newton metru pe metru pătrat"
"M35";"M35 - milivolt – amper"
"M36";"M36 - Luna de 30 zile"
"M37";"M37 - actual/360"
"M38";"M38 - kilometru pe secundă la pătrat"
"M39";"M39 - centimetru pe secundă la pătrat"
"M4";"M4 - valoarea monetară"
"M40";"M40 - curte pe secundă la pătrat"
"M41";"M41 - milimetri pe secundă la pătrat"
"M42";"M42 - milă (milometru statuat) pe secundă la pătrat"
"M43";"M43 - mil"
"M44";"M44 - revoluția"
"M45";"M45 - grad [unitate de unghi] pe secundă la pătrat"
"M46";"M46 - revoluție pe minut"
"M47";"M47 - mil circulară"
"M48";"M48 - milă pătrată (bazată pe piciorul studiului american)"
"M49";"M49 - lanț (bazat pe piciorul de sondaj american)"
"M5";"M5 - microcurie"
"M50";"M50 - furlong"
"M51";"M51 - picior (S.U.A. sondaj)"
"M52";"M52 - mile (bazat pe piciorul de sondaj american)"
"M53";"M53 - metru pe pascal"
"M55";"M55 - metru pe radiant"
"M56";"M56 - se agită"
"M57";"M57 - milă pe minut"
"M58";"M58 - milă pe secundă"
"M59";"M59 - metru pe secundă pascal"
"M60";"M60 - metru pe oră"
"M61";"M61 - inch pe an"
"M62";"M62 - kilometru pe secundă"
"M63";"M63 - inch pe minut"
"M64";"M64 - curte pe secundă"
"M65";"M65 - curte pe minut"
"M66";"M66 - curte pe oră"
"M67";"M67 - acre-picior (bazat pe piciorul de sondaj american)"
"M68";"M68 - cordonul (128 ft3)"
"M69";"M69 - mile cub (statutul Marii Britanii)"
"M7";"M7 - micro-inch"
"M70";"M70 - ton, înregistrare"
"M71";"M71 - metru cub per pascal"
"M72";"M72 - Bel"
"M73";"M73 - kilogram pe metru cub pascal"
"M74";"M74 - kilogram per pascal"
"M75";"M75 - kilometru-forță"
"M76";"M76 - poundal"
"M77";"M77 - kilogram metru pe secundă la pătrat"
"M78";"M78 - iaz"
"M79";"M79 - picior pătrat pe oră"
"M80";"M80 - Stokes per pascal"
"M81";"M81 - centimetru pătrat pe secundă"
"M82";"M82 - metru pătrat pe secundă pascal"
"M83";"M83 - Denier"
"M84";"M84 - lira pe metru"
"M85";"M85 - ton, test de"
"M86";"M86 - Pfund"
"M87";"M87 - kilogram pe secundă pascal"
"M88";"M88 - tonă pe lună"
"M89";"M89 - tonă pe an"
"M9";"M9 - milioane Btu per 1000 picior cub"
"M90";"M90 - kilometru pe oră"
"M91";"M91 - lira pe kilogram"
"M92";"M92 - lira-forță picior"
"M93";"M93 - Newton metru pe radian"
"M94";"M94 - kilogram de metru"
"M95";"M95 - piciorul poundal"
"M96";"M96 - lira inch"
"M97";"M97 - dyne metru"
"M98";"M98 - kilogram centimetru pe secundă"
"M99";"M99 - gram centimetru pe secundă"
"MAH";"MAH - megavolt ampere reactiv oră"
"MAL";"MAL - megalitre"
"MAM";"MAM - megametre"
"MAR";"MAR - Megavar"
"MAW";"MAW - megawatt"
"MBE";"MBE - o mie echivalent caramida standard"
"MBF";"MBF - o mie de picioare la bord"
"MBR";"MBR - milibar"
"MC";"MC - micrograme"
"MCU";"MCU - milicurie"
"MD";"MD - tonă metrică uscată de aer"
"MGM";"MGM - miligrame"
"MHZ";"MHZ - megahertz"
"MIK";"MIK - milă pătrată (milometru statuat)"
"MIL";"MIL - mii de persoane"
"MIN";"MIN - minut [unitate de timp]"
"MIO";"MIO - un milion"
"MIU";"MIU - milioane de unități internaționale"
"MLD";"MLD - biliard"
"MLT";"MLT - mililitru"
"MMK";"MMK - milimetru pătrat"
"MMQ";"MMQ - milimetri cubi"
"MMT";"MMT - milimetri"
"MND";"MND - kilogram, greutate uscată"
"MON";"MON - luna"
"MPA";"MPA - megapascal"
"MQH";"MQH - metru cub pe oră"
"MQS";"MQS - metru cub pe secundă"
"MSK";"MSK - metru pe secundă la pătrat"
"MTK";"MTK - metru pătrat"
"MTQ";"MTQ - metru cub"
"MTR";"MTR - metru"
"MTS";"MTS - metru pe secundă"
"MVA";"MVA - megavolt – amper"
"MWH";"MWH - megawatt oră (1000 kW.h)"
"N1";"N1 - caloria stiloului injector (pen)"
"N10";"N10 - lira picior pe secundă"
"N11";"N11 - lira inch pe secundă"
"N12";"N12 - Pferdestaerke"
"N13";"N13 - centimetru de mercur (0 °C)"
"N14";"N14 - centimetru de apă (4 °C)"
"N15";"N15 - picior de apă (39,2 °F)"
"N16";"N16 - centimetru de mercur (32 °F)"
"N17";"N17 - centimetru de mercur (60 °F)"
"N18";"N18 - inci de apă (39,2 °F)"
"N19";"N19 - inci de apă (60 °F)"
"N20";"N20 - Kip pe inch pătrat"
"N21";"N21 - poundal pe metru pătrat"
"N22";"N22 - uncie (avoirdupois) pe centimetru pătrat"
"N23";"N23 - metru convențional de apă"
"N24";"N24 - gram pe milimetru pătrat"
"N25";"N25 - lira pe metru pătrat"
"N26";"N26 - poundal pe centimetru pătrat"
"N27";"N27 - picior la a patra putere"
"N28";"N28 - decimetru cub per kilogram"
"N29";"N29 - picior cub pe kilogram"
"N3";"N3 - punct de imprimare"
"N30";"N30 - centimetru cub per kilogram"
"N31";"N31 - kilonewton pe metru"
"N32";"N32 - poundal pe inch"
"N33";"N33 - lira-forță pe metru"
"N34";"N34 - al doilea poundal pe metru pătrat"
"N35";"N35 - echilibru per pascal"
"N36";"N36 - Newton al doilea pe metru pătrat"
"N37";"N37 - kilogram pe metru de secundă"
"N38";"N38 - kilogram pe metru minut"
"N39";"N39 - kilogram pe metru de zi"
"N40";"N40 - kilogram pe metru oră"
"N41";"N41 - gram pe centimetru al doilea"
"N42";"N42 - al doilea poundal pe centimetru pătrat"
"N43";"N43 - lira pe minut picior"
"N44";"N44 - lira pe zi picior"
"N45";"N45 - metru cub pe secundă pascal"
"N46";"N46 - lira piciorului"
"N47";"N47 - inch poundal"
"N48";"N48 - Watt pe centimetru pătrat"
"N49";"N49 - Watt pe inch pătrat"
"N50";"N50 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe metru pătrat oră"
"N51";"N51 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe metru pătrat oră"
"N52";"N52 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe minut de metru pătrat"
"N53";"N53 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe secundă metru pătrat"
"N54";"N54 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe secundă metru pătrat"
"N55";"N55 - Unitate termică britanică (masa internațională) pe secundă pătrată"
"N56";"N56 - calorie (termochimic) pe centimetru pătrat minut"
"N57";"N57 - calorie (termochimic) pe centimetru pătrat al doilea"
"N58";"N58 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe picior cub"
"N59";"N59 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe picior cub"
"N60";"N60 - Unitate termică britanică (tabel internațional) pe grad Fahrenheit"
"N61";"N61 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe grad Fahrenheit"
"N62";"N62 - Unitate termică britanică (tabel internațional) pe grad Rankine"
"N63";"N63 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe grad Rankine"
"N64";"N64 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe liră Rankine grad"
"N65";"N65 - kilocalorie (tabel internațional) pe gram kelvin"
"N66";"N66 - Unitate termică britanică (39 °F)"
"N67";"N67 - Unitate termică britanică (59 °F)"
"N68";"N68 - Unitate termică britanică (60 °F)"
"N69";"N69 - calorii (20 °C)"
"N70";"N70 - quad (1015 BtuIT)"
"N71";"N71 - term (CE)"
"N72";"N72 - Therm (SUA)"
"N73";"N73 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) per kilogram"
"N74";"N74 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe oră grad de metru pătrat Fahrenheit"
"N75";"N75 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe oră grad de picior pătrat Fahrenheit"
"N76";"N76 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe secundă grad de picior pătrat Fahrenheit"
"N77";"N77 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe secundă grad de picior pătrat Fahrenheit"
"N78";"N78 - kilowatt pe metru pătrat kelvin"
"N79";"N79 - Kelvin per pascal"
"N80";"N80 - Watt pe metru grad Celsius"
"N81";"N81 - kilowatt pe metru kelvin"
"N82";"N82 - kilowatt pe metru grad Celsius"
"N83";"N83 - metru pe grad celcius metru"
"N84";"N84 - grad Fahrenheit oră per unitate termică britanică (tabel internațional)"
"N85";"N85 - grad Fahrenheit oră per unitate termică britanică (termochimic)"
"N86";"N86 - grad Fahrenheit al doilea pe unitate termică britanică (tabel internațional)"
"N87";"N87 - grad Fahrenheit al doilea pe unitate termică britanică (termochimic)"
"N88";"N88 - grad Fahrenheit oră metru pătrat per unitate termică britanică (masa internațională) inch"
"N89";"N89 - grad Fahrenheit oră metru pătrat per unitate termică britanică (termochimic) inch"
"N90";"N90 - kilofarad"
"N91";"N91 - joule reciproce"
"N92";"N92 - picosiemens"
"N93";"N93 - amperi per pascal"
"N94";"N94 - Franklin"
"N95";"N95 - minutul amperilor"
"N96";"N96 - biot"
"N97";"N97 - Gilbert"
"N98";"N98 - volt per pascal"
"N99";"N99 - picovolt"
"NA";"NA - miligrame pe kilogram"
"NAR";"NAR - numărul de articole"
"NCL";"NCL - numărul de celule"
"NEW";"NEW - Newton"
"NF";"NF - mesaj"
"NIL";"NIL - nul"
"NIU";"NIU - numărul de unități internaționale"
"NL";"NL - sarcină"
"NM3";"NM3 - Metru cub normalizat"
"NMI";"NMI - mile marine"
"NMP";"NMP - numărul de ambalaje"
"NPT";"NPT - numărul de părți"
"NT";"NT - tonă netă"
"NU";"NU - Newton metru"
"NX";"NX - parte la o mie"
"OA";"OA - panou"
"ODE";"ODE - echivalentul diminuării stratului de ozon"
"ODG";"ODG - ODS Grams"
"ODK";"ODK - Kilograme de ODS"
"ODM";"ODM - ODS Milligrams"
"OHM";"OHM - Ohm"
"ON";"ON - uncie pe metru pătrat"
"ONZ";"ONZ - uncie (avoirdupois)"
"OPM";"OPM - oscilații pe minut"
"OT";"OT - ore suplimentare oră"
"OZA";"OZA - uncie de lichid (SUA)"
"OZI";"OZI - uncie de lichid (UK)"
"P1";"P1 - procent"
"P10";"P10 - Coulomb pe metru"
"P11";"P11 - kiloweber"
"P12";"P12 - gama"
"P13";"P13 - kilotesla"
"P14";"P14 - Joule pe secundă"
"P15";"P15 - Joule pe minut"
"P16";"P16 - Joule pe oră"
"P17";"P17 - Joule pe zi"
"P18";"P18 - kilojoul pe secundă"
"P19";"P19 - kilojoul pe minut"
"P2";"P2 - lira pe picior"
"P20";"P20 - kilojoul pe oră"
"P21";"P21 - kilojoul pe zi"
"P22";"P22 - Nanoohm"
"P23";"P23 - Ohm circular-mil pe picior"
"P24";"P24 - Kilohenry"
"P25";"P25 - lumen pe metru pătrat"
"P26";"P26 - „Phot” – „Phot”"
"P27";"P27 - licoare pentru picioare"
"P28";"P28 - Candela pe centimetru pătrat"
"P29";"P29 - Footlambert"
"P30";"P30 - Lambert"
"P31";"P31 - stilb"
"P32";"P32 - Candela pe metru pătrat"
"P33";"P33 - Kilocandela"
"P34";"P34 - Millicandela"
"P35";"P35 - Hefner-Kerze"
"P36";"P36 - lumânare internațională"
"P37";"P37 - Unitate termică britanică BTU (măsură internațională) pe metru pătrat"
"P38";"P38 - Unitate termică britanică BTU (termochimică) pe metru pătrat"
"P39";"P39 - calorii (termochimice) pe centimetru pătrat"
"P40";"P40 - Langley"
"P41";"P41 - decadă (logaritmică)"
"P42";"P42 - Pascal la patrat al doilea"
"P43";"P43 - Bel pe metru"
"P44";"P44 - lira mol"
"P45";"P45 - lira mol pe secundă"
"P46";"P46 - lira Mol  pe minut"
"P47";"P47 - kilomol pe kilogram"
"P48";"P48 - lira mol pe kilogram"
"P49";"P49 - Newton metru pătrat pe amperi"
"P5";"P5 - cinci pachete"
"P50";"P50 - Weber metru"
"P51";"P51 - mol pe kilogram pascal"
"P52";"P52 - mol pe metru cub pascal"
"P53";"P53 - pol unitate de unitate"
"P54";"P54 - milligray pe secundă"
"P55";"P55 - micrograie pe secundă"
"P56";"P56 - nanogray pe secundă"
"P57";"P57 - gri pe minut"
"P58";"P58 - milligray pe minut"
"P59";"P59 - micrograie pe minut"
"P60";"P60 - nanogray pe minut"
"P61";"P61 - gri pe oră"
"P62";"P62 - milligray pe oră"
"P63";"P63 - micrograie pe oră"
"P64";"P64 - nanogray pe oră"
"P65";"P65 - Sievert pe secundă"
"P66";"P66 - milisievert pe secundă"
"P67";"P67 - microsievert pe secundă"
"P68";"P68 - nanosievert pe secundă"
"P69";"P69 - REM pe secundă"
"P70";"P70 - Sievert pe oră"
"P71";"P71 - milisievert pe oră"
"P72";"P72 - microsievert pe oră"
"P73";"P73 - nanosievert pe oră"
"P74";"P74 - Sievert pe minut"
"P75";"P75 - milisievert pe minut"
"P76";"P76 - microsievert pe minut"
"P77";"P77 - nanosievert pe minut"
"P78";"P78 - centimetru pătrat reciproc"
"P79";"P79 - pătrat Pascal metru per kilogram"
"P80";"P80 - milipascal pe metru"
"P81";"P81 - kilopascal pe metru"
"P82";"P82 - hectopascal per metru"
"P83";"P83 - atmosferă standard pe metru"
"P84";"P84 - atmosferă tehnică pe metru"
"P85";"P85 - Torr pe metru"
"P86";"P86 - PSI pe inch"
"P87";"P87 - metru cub pe secundă metru pătrat"
"P88";"P88 - Rhe"
"P89";"P89 - lira-forță picior pe inch"
"P90";"P90 - lira-forță inch pe inch"
"P91";"P91 - perm (0 °C)"
"P92";"P92 - perm (23 °C)"
"P93";"P93 - byte pe secundă"
"P94";"P94 - Kilobyte pe secundă"
"P95";"P95 - megabyte pe secundă"
"P96";"P96 - volt reciproc"
"P97";"P97 - radian reciproc"
"P98";"P98 - Pascal la suma de putere a numerelor stoichiometrice"
"P99";"P99 - Mol  pe metru de cubiv la suma de putere a numerelor stoichiometrice"
"PAL";"PAL - Pascal"
"PD";"PD - pad"
"PFL";"PFL - litru de probă"
"PGL";"PGL - galon de probă"
"PI";"PI - pas"
"PLA";"PLA - gradul Plato"
"PO";"PO - lira pe centimetru de lungime"
"PQ";"PQ - pagina pe inch"
"PR";"PR - pereche"
"PS";"PS - lira-forță pe centimetru pătrat"
"PTD";"PTD - halbă uscată (SUA)"
"PTI";"PTI - halbă (UK)"
"PTL";"PTL - halbă lichidă (SUA)"
"PTN";"PTN - porțiune"
"Q10";"Q10 - Joule per tesla"
"Q11";"Q11 - Erlang"
"Q12";"Q12 - octet"
"Q13";"Q13 - octet pe secundă"
"Q14";"Q14 - Shannon"
"Q15";"Q15 - Hartley"
"Q16";"Q16 - unitatea naturală de informații"
"Q17";"Q17 - Shannon pe secundă"
"Q18";"Q18 - Hartley pe secundă"
"Q19";"Q19 - unitate naturală de informații pe secundă"
"Q20";"Q20 - al doilea pe kilogram"
"Q21";"Q21 - metru pătrat Watt"
"Q22";"Q22 - al doilea pe metru cub radian"
"Q23";"Q23 - Weber la puterea minus unu"
"Q24";"Q24 - centimetru reciproc"
"Q25";"Q25 - dioptrul"
"Q26";"Q26 - una pe una"
"Q27";"Q27 - Newton metru pe metru"
"Q28";"Q28 - kilogram pe metru pătrat pascal al doilea"
"Q29";"Q29 - micrograme per hectogramă"
"Q30";"Q30 - pH (potențial de hidrogen)"
"Q31";"Q31 - kilojoul pe gram"
"Q32";"Q32 - femtolitre"
"Q33";"Q33 - picolitre"
"Q34";"Q34 - nanolitrul"
"Q35";"Q35 - megawați pe minut"
"Q36";"Q36 - metru pătrat pe metru cub"
"Q37";"Q37 - Metru cub standard pe zi"
"Q38";"Q38 - Metru cub standard pe oră"
"Q39";"Q39 - Metru cub normalizat pe zi"
"Q40";"Q40 - Metru cub normalizat pe oră"
"Q41";"Q41 - Joule per metru cub normalizat"
"Q42";"Q42 - Joule pe metru cub standard"
"Q3";"Q3 - masă"
"QA";"QA - pagina – facsimil"
"QAN";"QAN - trimestru (de un an)"
"QB";"QB - pagina – copie pe suport de hârtie"
"QR";"QR - quire"
"QTD";"QTD - litru uscat (SUA)"
"QTI";"QTI - quart (UK)"
"QTL";"QTL - litru lichid (SUA)"
"QTR";"QTR - trimestru (Regatul Unit)"
"R1";"R1 - Pica"
"R9";"R9 - mii de metri cubi"
"RH";"RH - ora de funcționare sau de funcționare"
"RM";"RM - ream"
"ROM";"ROM - cameră"
"RP";"RP - lira pe ream"
"RPM";"RPM - revoluții pe minut"
"RPS";"RPS - revoluții pe secundă"
"RT";"RT - venituri de o milă"
"S3";"S3 - picior pătrat pe secundă"
"S4";"S4 - metru pătrat pe secundă"
"SAN";"SAN - jumătate de an (6 luni)"
"SCO";"SCO - punctaj"
"SCR";"SCR - scrupula"
"SEC";"SEC - a doua [unitate de timp]"
"SET";"SET - set"
"SG";"SG - segment"
"SIE";"SIE - Siemens"
"SM3";"SM3 - Metru cub standard"
"SMI";"SMI - mile (milometru statuat)"
"SQ";"SQ - pătrat"
"SQR";"SQR - pătrat, acoperișuri"
"SR";"SR - benzi"
"STC";"STC - stick"
"STI";"STI - piatră (Regatul Unit)"
"STK";"STK - stick, țigara"
"STL";"STL - litru standard"
"STN";"STN - tonă (SUA) sau tonă scurtă (UK/SUA)"
"STW";"STW - paie"
"SW";"SW - Skein"
"SX";"SX - transport"
"SYR";"SYR - seringă"
"T0";"T0 - linia de telecomunicații în exploatare"
"T3";"T3 - o mie de bucăți"
"TAH";"TAH - kiloampere oră (mii de amper oră)"
"TAN";"TAN - numărul total de acid"
"TI";"TI - o mie de centimetri pătrați"
"TIC";"TIC - tonă metrică, inclusiv recipient"
"TIP";"TIP - tonă metrică, inclusiv ambalajul interior"
"TKM";"TKM - tonă kilometru"
"TMS";"TMS - kilogram de carne importată, mai puțin organe comestibile"
"TNE";"TNE - tonă (tonămetrică)"
"TP";"TP - zece pachete"
"TPI";"TPI - dinți pe centimetru"
"TPR";"TPR - zece perechi"
"TQD";"TQD - mii de metri cubi pe zi"
"TRL";"TRL - trilion (EUR)"
"TST";"TST - zece set"
"TTS";"TTS - zece mii de bețe"
"U1";"U1 - tratament"
"U2";"U2 - comprimat"
"UB";"UB - media liniei de telecomunicații în exploatare"
"UC";"UC - portul de telecomunicații"
"VA";"VA - volt – amper pe kilogram"
"VLT";"VLT - volt"
"VP";"VP - volumul procentual"
"W2";"W2 - kg umed"
"WA";"WA - Watt pe kilogram"
"WB";"WB - lira umedă"
"WCD";"WCD - cordonul"
"WE";"WE - tona umeda"
"WEB";"WEB - Weber"
"WEE";"WEE - săptămâna"
"WG";"WG - galon de vin"
"WHR";"WHR - ora Watt"
"WM";"WM - luna de lucru"
"WSD";"WSD - standard"
"WTT";"WTT - Watt"
"X1";"X1 - Lanțul lui Gunter"
"YDK";"YDK - curte pătrată"
"YDQ";"YDQ - curte cubică"
"YRD";"YRD - șantier"
"Z11";"Z11 - atârnând container"
"ZP";"ZP - pagina"
"ZZ";"ZZ - definit de comun acord"
"X1A";"X1A - Tambur, oțel"
"X1B";"X1B - Tambur, aluminiu"
"X1D";"X1D - Tambur, placaj"
"X1F";"X1F - Container, flexibil"
"X1G";"X1G - Tambur, fibre"
"X1W";"X1W - Tambur, din lemn"
"X2C";"X2C - Butoi, din lemn"
"X3A";"X3A - Jerricanul, oțelul"
"X3H";"X3H - Jerrican, plastic"
"X43";"X43 - Sac, super vrac"
"X44";"X44 - Pungă, pungă de poligam"
"X4A";"X4A - Cutie, oțel"
"X4B";"X4B - Cutie, aluminiu"
"X4C";"X4C - Cutie, lemn natural"
"X4D";"X4D - Cutie, placaj"
"X4F";"X4F - Cutie, lemn reconstituit"
"X4G";"X4G - Cutie, panouri fibrolemnoase"
"X4H";"X4H - Cutie, plastic"
"X5H";"X5H - Pungă, țesută din plastic"
"X5L";"X5L - Sac, textil"
"X5M";"X5M - Sac, hârtie"
"X6H";"X6H - Ambalaj compozit, recipient din plastic"
"X6P";"X6P - Ambalaj compozit, recipient din sticlă"
"X7A";"X7A - Case, masina"
"X7B";"X7B - Carcasă, din lemn"
"X8A";"X8A - Palet, din lemn"
"X8B";"X8B - Ladă, din lemn"
"X8C";"X8C - Pachet, din lemn"
"XAA";"XAA - Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid"
"XAB";"XAB - Recipient, fibră, fibră"
"XAC";"XAC - Recipient, hârtie"
"XAD";"XAD - Recipient din lemn"
"XAE";"XAE - Aerosoli"
"XAF";"XAF - Palet, modular, gulere 80cms * 60cms"
"XAG";"XAG - Palet, înfășurat în vrac"
"XAH";"XAH - Palet, 100cms * 110cms"
"XAI";"XAI - Scoică de scoică"
"XAJ";"XAJ - Con de con"
"XAL";"XAL - Bila"
"XAM";"XAM - Fiolă, neprotejată"
"XAP";"XAP - Fiolă, protejată"
"XAT";"XAT - Atomizor"
"XAV";"XAV - Capsula"
"XB4";"XB4 - Centură"
"XBA";"XBA - Baril"
"XBB";"XBB - Bobbin"
"XBC";"XBC - Sticlacrate/bottlerack"
"XBD";"XBD - Consiliul de administrație"
"XBE";"XBE - Pachet"
"XBF";"XBF - Balon, neprotejat"
"XBG";"XBG - Sac"
"XBH";"XBH - Buchet"
"XBI";"XBI - Coș de gunoi"
"XBJ";"XBJ - Găleată"
"XBK";"XBK - Coș"
"XBL";"XBL - Balot, comprimat"
"XBM";"XBM - Bazin"
"XBN";"XBN - Balot, necomprimat"
"XBO";"XBO - Sticlă, neprotejată, cilindrică"
"XBP";"XBP - Balon, protejat"
"XBQ";"XBQ - Flacon, protejat cilindric"
"XBR";"XBR - Bar"
"XBS";"XBS - Sticlă, neprotejată, cu bulbi"
"XBT";"XBT - Șurub"
"XBU";"XBU - Cap la cap"
"XBV";"XBV - Sticlă, protejată cu bulbi"
"XBW";"XBW - Cutie, pentru lichide"
"XBX";"XBX - Cutie"
"XBY";"XBY - Masă, în pachet/bucată/truss"
"XBZ";"XBZ - Bare, în pachet/bucată/truss"
"XCA";"XCA - Poate, dreptunghiular"
"XCB";"XCB - Ladă, bere"
"XCC";"XCC - Churn"
"XCD";"XCD - Poate, cu mâner și gura de scurgere"
"XCE";"XCE - Creel"
"XCF";"XCF - Cufărul"
"XCG";"XCG - Cușcă"
"XCH";"XCH - Piept"
"XCI";"XCI - Canistră"
"XCJ";"XCJ - Coșciug"
"XCK";"XCK - Butoiaș"
"XCL";"XCL - Bobină"
"XCM";"XCM - Card"
"XCN";"XCN - Container, nespecificat altfel ca echipament de transport"
"XCO";"XCO - Carboy, neprotejat"
"XCP";"XCP - Carboy, protejat."
"XCQ";"XCQ - Cartuș"
"XCR";"XCR - Ladă"
"XCS";"XCS - Caz"
"XCT";"XCT - Cutie de carton"
"XCU";"XCU - Cupa"
"XCV";"XCV - Copertă"
"XCW";"XCW - Cușcă, rolă"
"XCX";"XCX - Can, cilindric"
"XCY";"XCY - Cilindru"
"XCZ";"XCZ - Canvas"
"XDA";"XDA - Cutie, strat multiplu, plastic"
"XDB";"XDB - Ladă, strat multiplu, din lemn"
"XDC";"XDC - Cutie, strat multiplu, carton"
"XDG";"XDG - Bazinul de echipamente de manipulare al Comunității (CHEP)"
"XDH";"XDH - Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox"
"XDI";"XDI - Tambur, fier"
"XDJ";"XDJ - Demijohn, neprotejat"
"XDK";"XDK - Cutie, vrac, carton"
"XDL";"XDL - Cutie, vrac, din plastic"
"XDM";"XDM - Ladă, vrac, din lemn"
"XDN";"XDN - Seringă dozatoare"
"XDP";"XDP - Demijohn, protejat"
"XDR";"XDR - Tambur"
"XDS";"XDS - Tavă, un strat fără capac, plastic"
"XDT";"XDT - Tavă, un strat fără capac, din lemn"
"XDU";"XDU - Tavă, un strat fără capac, polistiren"
"XDV";"XDV - Tavă, un strat fără capac, carton"
"XDW";"XDW - Tavă, două straturi fără capac, tavă de plastic"
"XDX";"XDX - Tavă, două straturi fără capac, din lemn"
"XDY";"XDY - Tavă, două straturi fără capac, carton"
"XEC";"XEC - Pungă, plastic"
"XED";"XED - Caz, cu bază de paleți"
"XEE";"XEE - Carcasa, cu baza de palet, din lemn"
"XEF";"XEF - Carcasă, cu suport palet, carton"
"XEG";"XEG - Carcasa, cu baza de palet, plastic"
"XEH";"XEH - Carcasă, cu suport palet, metal"
"XEI";"XEI - Caz, izotermie"
"XEN";"XEN - Plic"
"XFB";"XFB - FlexiBag"
"XFC";"XFC - Ladă, fructe"
"XFD";"XFD - Ladă, înrămată"
"XFE";"XFE - Flexitank"
"XFI";"XFI - Bradkin"
"XFL";"XFL - Balon"
"XFO";"XFO - Cufăr de picior"
"XFP";"XFP - Pachet de filme"
"XFR";"XFR - Cadru"
"XFT";"XFT - Furnizor de alimente"
"XFW";"XFW - Cărucior, cu platformă"
"XFX";"XFX - Sac, recipient flexibil"
"XGB";"XGB - Sticlă, gaz"
"XGI";"XGI - Grinzi"
"XGL";"XGL - Recipient, galon, galon"
"XGR";"XGR - Recipient, sticlă, recipient"
"XGU";"XGU - Tavă, care conține elemente plane stivuite orizontal"
"XGY";"XGY - Sac, gunny"
"XGZ";"XGZ - Grinzi, în pachet/bucată/truss"
"XHA";"XHA - Cos, cu maner, plastic"
"XHB";"XHB - Cos, cu maner, din lemn"
"XHC";"XHC - Coș, cu mâner, carton"
"XHG";"XHG - Cap de porc"
"XHN";"XHN - Umeraș"
"XHR";"XHR - Îngreunează situația"
"XIA";"XIA - Pachet, afisaj, lemn"
"XIB";"XIB - Pachet, afișaj, carton"
"XIC";"XIC - Pachet, afișaj, plastic"
"XID";"XID - Pachet, afișaj, metal"
"XIE";"XIE - Pachet, arată"
"XIF";"XIF - Pachet, flux"
"XIG";"XIG - Pachet, hârtie învelită"
"XIH";"XIH - Tambur, plastic"
"XIK";"XIK - Pachet, carton, cu capace de prindere"
"XIL";"XIL - Tavă rigidă, cu capac stivuit (CEN TS 14482:2002)"
"XIN";"XIN - Lingou"
"XIZ";"XIZ - Lingouri, în pachet/bucată/truss"
"XJB";"XJB - Sac, jumbo"
"XJC";"XJC - Jerricanul, dreptunghiular"
"XJG";"XJG - Ulcior"
"XJR";"XJR - Borcan"
"XJT";"XJT - Jutebag"
"XJY";"XJY - Jerrican, cilindric"
"XKG";"XKG - Butoi de bere"
"XKI";"XKI - Kit"
"XLE";"XLE - Bagaje"
"XLG";"XLG - Jurnal"
"XLT";"XLT - Lot"
"XLU";"XLU - Lug"
"XLV";"XLV - Liftvan"
"XLZ";"XLZ - Bușteni, în pachet/bufnițe/truss"
"XMA";"XMA - Ladă, metal"
"XMB";"XMB - Sac, se înmulțește"
"XMC";"XMC - Ladă, lapte"
"XME";"XME - Recipient, din metal"
"XMR";"XMR - Recipient, din metal"
"XMS";"XMS - Sack, cu mai multe pereți"
"XMT";"XMT - Mat"
"XMW";"XMW - Recipient, înfășurat din plastic"
"XMX";"XMX - Cutie de chibrituri"
"XNA";"XNA - Nu este disponibil"
"XNE";"XNE - Despachetat sau neambalat"
"XNF";"XNF - Despachetat sau neambalat, o singură unitate"
"XNG";"XNG - Despachetate sau neambalate, mai multe unități"
"XNS";"XNS - Cuib"
"XNT";"XNT - Net"
"XNU";"XNU - Plasă, tub, plastic"
"XNV";"XNV - Net, tub, textile"
"XOA";"XOA - Palet, CHEP 40 cm x 60 cm"
"XOB";"XOB - Palet, CHEP 80 cm x 120 cm"
"XOC";"XOC - Palet, CHEP 100 cm x 120 cm"
"XOD";"XOD - Palet, AS 4068-1993"
"XOE";"XOE - Palet, ISO T11"
"XOF";"XOF - Platformă, greutate sau dimensiune nespecificată"
"XOK";"XOK - Bloc"
"XOT";"XOT - Octabină"
"XOU";"XOU - Recipient, exterior"
"XP2";"XP2 - Pan"
"XPA";"XPA - Pachet"
"XPB";"XPB - Palet, cutie combinată cu cutie deschisă și palet"
"XPC";"XPC - Parcelă"
"XPD";"XPD - Palet, modular, gulere 80cms * 100cms"
"XPE";"XPE - Palet, modular, gulere 80cms * 120cms"
"XPF";"XPF - Stiloul injector (pen)"
"XPG";"XPG - Placă"
"XPH";"XPH - Ulcior"
"XPI";"XPI - Țeavă"
"XPJ";"XPJ - Punnet"
"XPK";"XPK - Pachetul"
"XPL";"XPL - Găleată"
"XPN";"XPN - Scândură"
"XPO";"XPO - Husa"
"XPP";"XPP - Bucată"
"XPR";"XPR - Recipient, din plastic"
"XPT";"XPT - Oală"
"XPU";"XPU - Tava"
"XPV";"XPV - Țevi, în pachet/bucată/truss"
"XPX";"XPX - Palet"
"XPY";"XPY - Plăci, în pachet/bucată/truss"
"XPZ";"XPZ - Scânduri, în pachet/bucată/truss"
"XQA";"XQA - Tambur, oțel, cap nedetașabil"
"XQB";"XQB - Tambur, oțel, cap detașabil"
"XQC";"XQC - Tambur, din aluminiu, cap nedetașabil"
"XQD";"XQD - Tambur, aluminiu, cap detașabil"
"XQF";"XQF - Tambur, din plastic, cap nedetașabil"
"XQG";"XQG - Tambur, plastic, cap detașabil"
"XQH";"XQH - Butoi din lemn, tip cep"
"XQJ";"XQJ - Butoi, din lemn, cap detașabil"
"XQK";"XQK - Jerican, oțel, cap nedetașabil"
"XQL";"XQL - Jerrican, oțel, cap detașabil"
"XQM";"XQM - Cap de plastic, din plastic, nedetașabil"
"XQN";"XQN - Jerrican, plastic, cap detașabil"
"XQP";"XQP - Cutie, lemn, lemn natural, obișnuit"
"XQQ";"XQQ - Cutie, lemn, lemn natural, cu pereti rezistenti la cernere"
"XQR";"XQR - Cutie, plastic, extins"
"XQS";"XQS - Cutie, plastic, solid"
"XRD";"XRD - Tijă"
"XRG";"XRG - Inel"
"XRJ";"XRJ - Rack, umeraș de îmbrăcăminte"
"XRK";"XRK - Rack"
"XRL";"XRL - Rolă"
"XRO";"XRO - Rolă"
"XRT";"XRT - ReDNet"
"XRZ";"XRZ - Tije, în pachet/bucată/truss"
"XSA";"XSA - Sack"
"XSB";"XSB - Lespede"
"XSC";"XSC - Ladă, superficială."
"XSD";"XSD - Ax"
"XSE";"XSE - Pieptul mării"
"XSH";"XSH - Plic"
"XSI";"XSI - Derapează"
"XSK";"XSK - Caz, schelet"
"XSL";"XSL - Foaia de alunecare"
"XSM";"XSM - Tablă de metal"
"XSO";"XSO - Bobină"
"XSP";"XSP - Folie, folie de plastic"
"XSS";"XSS - Caz, din oțel"
"XST";"XST - Foaia de hârtie"
"XSU";"XSU - Valiza"
"XSV";"XSV - Plic, oțel"
"XSW";"XSW - Psihiatră învelită"
"XSY";"XSY - Maneca"
"XSZ";"XSZ - Foi, în pachet/bucată/truss"
"XT1";"XT1 - Comprimat"
"XTB";"XTB - Cadă"
"XTC";"XTC - Piept de ceai"
"XTD";"XTD - Tub, pliabil"
"XTE";"XTE - Pneu"
"XTG";"XTG - Recipient pentru cisternă, generic"
"XTI";"XTI - Cravata"
"XTK";"XTK - Rezervor, dreptunghiular"
"XTL";"XTL - Cadă, cu capac"
"XTN";"XTN - Staniu"
"XTO";"XTO - Tun"
"XTR";"XTR - Trunchi"
"XTS";"XTS - Trusss"
"XTT";"XTT - Sac, tote"
"XTU";"XTU - Tub"
"XTV";"XTV - Tub, cu duză"
"XTW";"XTW - Palet, triwall"
"XTY";"XTY - Cisternă, cilindrică"
"XTZ";"XTZ - Tuburi, în pachet/bucată/truss"
"XUC";"XUC - Neascuțită"
"XUN";"XUN - Unitate"
"XVA";"XVA - TVA"
"XVG";"XVG - Vrac, gaz (la 1031 mbar și 15 °C)"
"XVI";"XVI - Flacon"
"XVK";"XVK - Vanpack"
"XVL";"XVL - Vrac, lichid"
"XVO";"XVO - Vrac, solide, particule mari („noduli”)"
"XVP";"XVP - Ambalate în vid"
"XVQ";"XVQ - Vrac, gaz lichefiat (la temperatură/presiune anormală)"
"XVN";"XVN - Vehicul"
"XVR";"XVR - Particule groase, solide, granulare („graine”)"
"XVS";"XVS - Vrac, deșeuri metalice"
"XVY";"XVY - Vrac, solide, particule fine („pulbere”)"
"XWA";"XWA - Recipient mare pentru vrac"
"XWB";"XWB - Biberonul de Wickerbottle"
"XWC";"XWC - Recipient mare pentru vrac, din oțel"
"XWD";"XWD - Recipient mare pentru vrac, aluminiu"
"XWF";"XWF - Recipient mare pentru vrac, din metal"
"XWG";"XWG - Recipient mare pentru vrac, din oțel, presurizat > 10 kpa"
"XWH";"XWH - Recipient mare pentru vrac, din aluminiu, presurizat > 10 kpa"
"XWJ";"XWJ - Recipient mare pentru vrac, metal, presiune 10 kpa"
"XWK";"XWK - Recipient mare pentru vrac, din oțel, lichid"
"XWL";"XWL - Recipient mare pentru vrac, aluminiu, lichid"
"XWM";"XWM - Recipient mare pentru vrac, metalic, lichid"
"XWN";"XWN - Recipient mare pentru vrac, țesut din material plastic, fără strat/liner"
"XWP";"XWP - Recipient mare pentru vrac, țesut din plastic, acoperit"
"XWQ";"XWQ - Recipient mare pentru vrac, țesut din plastic, cu căptușeală"
"XWR";"XWR - Recipient mare pentru vrac, din material plastic țesut, acoperit și căptușit"
"XWS";"XWS - Recipient mare pentru vrac, peliculă din plastic"
"XWT";"XWT - Recipient mare pentru vrac, textil cu strat exterior/liner"
"XWU";"XWU - Recipient mare pentru vrac, din lemn natural, cu sigiliu interior"
"XWV";"XWV - Recipient mare pentru vrac, acoperit cu materiale textile"
"XWW";"XWW - Recipient mare pentru vrac, textile, cu căptușeală"
"XWX";"XWX - Recipient mare pentru vrac, textile, acoperite și căptușite"
"XWY";"XWY - Recipient mare pentru vrac, placaj, cu căptușeală interioară"
"XWZ";"XWZ - Recipient mare pentru vrac, din lemn reconstituit, cu sigiliu interior"
"XXA";"XXA - Pungă, material plastic țesut, fără strat interior/capcană"
"XXB";"XXB - Sac, material plastic țesut, dovada cernerii"
"XXC";"XXC - Pungă, țesută din plastic, rezistentă la apă"
"XXD";"XXD - Pungă, folie de plastic"
"XXF";"XXF - Sac, textil, fără strat interior/capcană"
"XXG";"XXG - Sac, textil, proba de cernere"
"XXH";"XXH - Sac, textil, rezistent la apă"
"XXJ";"XXJ - Pungă, hârtie, multi-perete"
"XXK";"XXK - Pungă, hârtie, multi-perete, rezistente la apă"
"XYA";"XYA - Ambalaj compozit, recipient din plastic în tambur de oțel"
"XYB";"XYB - Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie de oțel"
"XYC";"XYC - Ambalaj compozit, recipient din plastic în tambur de aluminiu"
"XYD";"XYD - Ambalaj compozit, recipient din plastic în ladă de aluminiu"
"XYF";"XYF - Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie de lemn"
"XYG";"XYG - Ambalaj compozit, recipient din plastic în tambur din placaj"
"XYH";"XYH - Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din placaj"
"XYJ";"XYJ - Ambalaj compozit, recipient din plastic în tambur din fibre"
"XYK";"XYK - Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie pentru panouri fibrolemn"
"XYL";"XYL - Ambalaj compozit, recipient din plastic în tambur de plastic"
"XYM";"XYM - Ambalaj compozit, recipient din plastic în cutie din plastic solid"
"XYN";"XYN - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în tambur de oțel"
"XYP";"XYP - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie de oțel"
"XYQ";"XYQ - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în tambur de aluminiu"
"XYR";"XYR - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în ladă de aluminiu"
"XYS";"XYS - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie de lemn"
"XYT";"XYT - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în tambur din placaj"
"XYV";"XYV - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în coș de răchită"
"XYW";"XYW - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în tambur din fibră"
"XYX";"XYX - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în cutie pentru panouri fibrolemn"
"XYY";"XYY - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în ambalaj din plastic expandabil"
"XYZ";"XYZ - Ambalaj compozit, recipient din sticlă în ambalaj din plastic solid"
"XZA";"XZA - Recipient mare pentru vrac, hârtie, multi-perete"
"XZB";"XZB - Sac, mare"
"XZC";"XZC - Recipient mare pentru vrac, hârtie, multi-perete, rezistent la apă"
"XZD";"XZD - Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, cu echipamente structurale, solide"
"XZF";"XZF - Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, de sine stătător, solide"
"XZG";"XZG - Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, cu echipament structural, presurizat"
"XZH";"XZH - Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, de sine stătător, presurizat"
"XZJ";"XZJ - Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, cu echipamente structurale, lichide"
"XZK";"XZK - Recipient mare pentru vrac, din plastic rigid, de sine stătător, lichide"
"XZL";"XZL - Recipient mare pentru vrac, compozit, plastic rigid, solide"
"XZM";"XZM - Recipient mare pentru vrac, compozit, plastic flexibil, solide"
"XZN";"XZN - Recipient mare pentru vrac, compozit, plastic rigid, presurizat"
"XZP";"XZP - Recipient mare pentru vrac, compozit, plastic flexibil, presurizat"
"XZQ";"XZQ - Recipient mare pentru vrac, compozit, plastic rigid, lichide"
"XZR";"XZR - Recipient mare pentru vrac, compozit, plastic flexibil, lichide"
"XZS";"XZS - Recipient mare pentru vrac, compozit"
"XZT";"XZT - Recipient mare pentru vrac, panouri fibrolemnoase"
"XZU";"XZU - Recipient mare pentru vrac, flexibil"
"XZV";"XZV - Recipiente mari pentru vrac, din metal, altele decât oțelul"
"XZW";"XZW - Recipient mare pentru vrac, lemn natural"
"XZX";"XZX - Recipient mare pentru vrac, placaj"
"XZY";"XZY - Recipient mare pentru vrac, lemn reconstituit"
"XZZ";"XZZ - Definit de comun acord"
"XLTR";"XLTR - RO Litru15, vrac, produse petroliere (la 1031 mbar și 15°C)"
